logo2

公开招标

招 标 文 件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目编号** | **:** | **YXCG-20250703** |
| **项目名称** | **：** | **阳江市阳东区北惯镇北惯初级中学厨房设备配套采购项目** |
| **采购人** | **：** | **阳江市阳东区北惯镇北惯初级中学** |
| **采购代理机构** | **：** | **广东业信采购招标有限公司** |

**温馨提示：特别注意事项**

1. 请供应商特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标现场。
2. **招标文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应**。**若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。**
3. 请正确填写《开标一览表》，如含有包组的投标项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《开标一览表》。
4. 请仔细检查《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人（负责人）证明书》、《法定代表人（负责人）授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名**。**
5. 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。
6. 建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。
7. 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。
8. **投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别**，务必将保证金按招标文件的要求缴纳，招标代理服务费存入招标文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。
9. 我司为采购代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，评标委员会将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

**（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）**

**目 录**

[第一部分 投标邀请函 5](#_Toc28145)

[第二部分 采购项目内容 8](#_Toc14035)

[A 商务要求 8](#_Toc14860)

[B 技术要求 10](#_Toc15158)

[第三部分 投标人须知 27](#_Toc27113)

[投标人须知前附表 27](#_Toc3884)

[Ａ说明 28](#_Toc29567)

[1 适用范围和资金来源 28](#_Toc20900)

[2 定义 28](#_Toc16263)

[3 合格的投标人 28](#_Toc8147)

[4 投标费用 29](#_Toc30789)

[Ｂ招标文件说明 29](#_Toc23906)

[5 招标文件的构成 29](#_Toc4957)

[6 招标文件的澄清、修改 29](#_Toc28517)

[Ｃ投标文件的编制 30](#_Toc6038)

[7 要求 30](#_Toc1945)

[8 投标语言及计量单位 30](#_Toc25981)

[9 投标文件的构成 30](#_Toc19193)

[10 投标文件格式 30](#_Toc16957)

[11 资格证明文件 30](#_Toc13750)

[12 货物和服务的证明文件 31](#_Toc7728)

[13 投标报价与投标货币 31](#_Toc28676)

[14 投标保证金 31](#_Toc7407)

[15 投标有效期 32](#_Toc8812)

[16 投标文件的签署及规定 32](#_Toc21227)

[Ｄ投标文件的递交 33](#_Toc3450)

[17 投标文件的密封和标记 33](#_Toc3291)

[18 递交投标文件的时间、地点及截止时间 33](#_Toc2044)

[19 迟交的投标文件 33](#_Toc22398)

[20 投标文件的修改和撤回 33](#_Toc24630)

[Ｅ开标和评标 34](#_Toc29314)

[21 开标 34](#_Toc16308)

[22 评标委员会 34](#_Toc28559)

[23 对投标文件的初审和响应性的确定 34](#_Toc28316)

[24 投标报价的审核 35](#_Toc1737)

[25 询标及投标文件的澄清 35](#_Toc31413)

[26 评标原则 35](#_Toc13383)

[27 评标标准和办法 36](#_Toc10109)

[28 评标注意事项 36](#_Toc3660)

[29 接受和拒绝投标的权利 36](#_Toc30714)

[30 发布中标结果公告和发放中标通知书 36](#_Toc587)

[31 投标人对中标结果的质疑、投诉 36](#_Toc26682)

[Ｆ 授予合同 38](#_Toc22262)

[32 合同授予标准 38](#_Toc23446)

[33 签订合同 38](#_Toc1006)

[G、政府采购政策 39](#_Toc11821)

[H、评标细则 41](#_Toc13263)

[第四部分 采购项目合同（参考范本） 43](#_Toc2877)

[第五部分投标文件格式 47](#_Toc11173)

[资格审查封面格式 47](#_Toc30532)

[第一章 自查表 49](#_Toc27412)

[资格性自查表 49](#_Toc13318)

[（一）资格审查文件要求提交的有效证明文件 51](#_Toc12987)

[（二）无重大违法记录声明函 52](#_Toc5615)

[第二章 投标文件商务及技术部分 53](#_Toc19085)

[商务及技术封面格式 53](#_Toc23919)

[符合性自查表 55](#_Toc28741)

[评审项目投标资料表 56](#_Toc31805)

[（一）法定代表人（负责人）证明书 57](#_Toc22043)

[（二）法定代表人（负责人）授权书 58](#_Toc11682)

[附件一：投标函 59](#_Toc7257)

[附件二：开标一览表 60](#_Toc16962)

[附件三：核心产品情况表 61](#_Toc17553)

[附件四：投标分项报价表 62](#_Toc17143)

[附件五：商务条款偏离一览表 63](#_Toc21371)

[附件六：技术条款偏离一览表 64](#_Toc27579)

[附件七：同类业绩一览表 65](#_Toc16068)

[附件八：中小微企业声明函 66](#_Toc18105)

[附件九：残疾人福利性单位声明函 67](#_Toc28248)

[附件十：中标服务费承诺 68](#_Toc12533)

[附件十一：投标人提交的其它商务和技术资料 69](#_Toc5350)

[其 他 格 式 71](#_Toc7469)

# 第一部分 投标邀请函

广东业信采购招标有限公司（以下简称“代理采购机构”）受阳江市阳东区北惯镇北惯初级中学（以下简称“采购人”）的委托，就阳江市阳东区北惯镇北惯初级中学厨房设备配套采购项目进行公开招标 (项目编号:YXCG-20250703)，欢迎符合条件的投标人参加。有关事项如下：

**一、招标项目的名称、用途、数量、采购方式**

1. 项目名称：阳江市阳东区北惯镇北惯初级中学厨房设备配套采购项目
2. 项目编号: YXCG-20250703
3. 投标报价上限：人民币950000.00元（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品目号** | **核心产品要求（“△”）** | **采购标的** | **数量（单位）** | **单价(元)** | **品目预算(元)** |
| 1-1 |  | 厨房设备配套采购 | 1(项) | 858800.00 | 858800.00 |
| 1-2 | △ | 电磁单头大锅炉 | 4台 | 22800.00 | 91200.00 |

1. **完工期：**合同签订生效后，采购人通知投标人进场安装施工之日起50个日历天内（包括项目供货、运输、安装、调试、并验收合格，超出该完工期作为无效投标处理）。
2. 项目采购方式：公开招标

**二、投标人资格要求为：**

1. 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或出具《承诺函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务状况报告或2025年至今任意一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明或出具《承诺函》）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供设备及专业技术能力情况或出具《承诺函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

1. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参

加该采购项目的其他采购活动；（提供《投标函》承诺）

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的

政府采购活动；（提供《投标函》承诺）

1. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税

收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

1. 本项目不接受联合体投标；
2. 投标人须在招标代理机构登记并购买招标文件。

**三、招标文件的公示**

1．招标文件公示时间及下载：2025年7月4日至 2025年7月11日。

2．根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。质疑函应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。

1. **购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价**

1.购买招标文件时间：2025年7月4日至 2025年7月11日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。

2.购买招标文件地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼205室。

3.招标文件售价：招标文件每套人民币500元，售后不退。

4.招标文件获取方式：现场发售。

5.购买招标文件必须携带:

1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件、营业执照副本复印件和相关资质证书复印件及《购买标书登记表》加盖公章到指定地址购买。**报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理**。

**2）供应商须提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图。（证明文件须加盖投标人公章）（以采购代理机构或采购人查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。**

**五、投标截止时间、开标时间及地点**

1.递交投标文件时间：2025年7月25日14:00-14:30 (北京时间)。

2.投标截止时间、开标时间：2025年7月25日14:30(北京时间)。

3.递交投标文件地点、开标地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼201开标室

**六、采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式**

1．采购人联系方式：

名 称：阳江市阳东区北惯镇北惯初级中学

地 址：阳江市阳东区北惯镇广北路80号

联 系 人：陈老师

联系电话：0662-6698963

2．代理采购机构联系方式：

名 称：广东业信采购招标有限公司

地 址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼

联 系 人：冯国辉

联系电话：0662-3167266

传 真：0662-2669666

网 址：http://www.gdgpo.com.cn

广东业信采购招标有限公司

2025年7月4日

# 第二部分 采购项目内容

## A 商务要求

| 序号 | 项 目 | 主要内容 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **投标人投标资格要求** | 详见第一部份《投标邀请函》。 | |
| 2 | **完工期** | 详见第一部份《投标邀请函》。 | |
| 3 | **货物要求** | 1.投标人必须按货物清单提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物，配件及资料齐全。  2.投标人提供的设备（货物），其设计制造试验应符合国家和地方行业标准。  3.投标人在外包装上标识物料名称、数量等，包装物应适应车辆装卸、运输，符合防潮、防震、防尘要求，因包装、运输不当引起的锈蚀、损伤、丢失等由中标供应商负责。所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与合同清单相符合。  4.投标人须按采购人的使用要求安装指定的所有配件，并确保都能正常使用。  5.投标人报价文件所述技术参数、功能配置与实物必须是一致的。中标供应商必须按照验收标准要求供货并安装，全程负责厨房设备的安装、验收等过程。 | |
| 4 | **投标报价包括** | 运至合同指定地点的货物、搬运费、运输费、卸装费、安装调试费、验收、我方成本、税金等一切费用。采购人不再支付任何费用。 | |
| 5 | **合同签订要求** | 采购合同由中标供应商凭《中标通知书》与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出之日起5个日历天内。 | |
| 6 | **完工地点** | 阳江市阳东区北惯镇北惯初级中学 | |
| 7 | **付款方式** | 签定合同后，安装调试完成并验收合格，30个工作日内采购人向中标供应商支付中标价100%货款。 | |
| 8 | **验收要求** | 1.由采购人与中标供应商双方共同进行验收。  2.验收时间和内容：设备安装调试完成后，双方按招标文件、投标文件、合同文件中的设备清单进行验收。  3.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。  4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 | |
| 9 | **售后服务** | 1.本项目保修期为壹年，在保修期内如出现产品制作安装质量问题，由中标供应商向采购人提供免费维修和更换服务。  2.所供设备实行三包政策，保修期内，按到保障电话通知后，应在48小时内上门服务和修复。  3.保修期满后，投标人将继续进行质量跟踪年检，发现情况及时与采购方联系，并妥善解决。  4.维修时的质量标准与第一次施工时相同。 | |
| 10 | **投标保证金** | **不收取。** | |
| 11 | **中标服务费**  （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 参考发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算（不足8000元按8000元计算）。中标服务费由中标人分别在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
| 开户名称 | **广东业信采购招标有限公司** |
| 账 号 | **44547801040002249** |
| 开户银行 | **中国农业银行股份有限公司阳江江城支行** |

## B 技术要求

**一、厨房抽排设备配套项目内容、数量、材料说明：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **厨 房 设 备** | | | | | |
| **序号** | **商品名称** | **规格及材料** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | △电磁单头大锅炉 | 规格：1400\*1500\*810+440mm  参数：304不锈钢板；380V30KW，1200大锅；  1、采用框架式承重结构，整机全SUS304不锈钢，炉面板厚度≥1.3mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度≥1.0mm；  2、配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。  3、9 档火力调节，人机工效学设计 (Ergonomics)，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。  4、LED 彩色数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，具有故障显示功能。  5、IPX6 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。  6、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。  7、数字驱动磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。  8、 耐高温稳定线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘  9、全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路  ▲12、商用电磁大锅灶产品限用物质铅（Pb）、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr VI)、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）等用量符合GB/T26572-2011要求，提供依据GB/T39560.1-2020，GB/T39560.301-2020，GB/T39560.5-2021，GB/T39560.4-2021，GB/T39560.701-2020，GB/T39560.702-2021，GB/T39560.6-2020的检测报告。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）  ▲13、防霉性能好，防霉等级0级，提供依据GB/T2423.16-2022认证的产品防霉认证证书。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）  ▲14、商用电磁大锅灶食品接触部件（包括但不限于：铲，盖，水龙头，导管）经过GB 4806.7-2023 、GB4806.23-2023检测并完全符合要求。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 4 | “△”核心产品 |
| 2 | 炉拼台 | 规格：400\*1500\*800+400mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计； ②台脚用Φ51不锈钢管，配Φ51钢塑可调脚； | 张 | 2 |  |
| 3 | 炉拼台 | 规格：450\*1500\*800+400mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计； ②台脚用Φ51不锈钢管，配Φ51钢塑可调脚； | 张 | 1 |  |
| 4 | 不锈钢7层架 | 规格：1500\*700\*1500mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计； ②不锈钢面板底部加夹板，加固实用； ③台脚用Φ51不锈钢管，配Φ51钢塑可调脚； | 个 | 3 |  |
| 5 | 汤粥桶（电热）170L | 规格：Φ650\*H900内桶Φ600\*600 参数：380V12KW，三温控，配活动内桶一个 | 台 | 3 |  |
| 6 | 24盘电蒸饭柜 | 1、尺寸：1470\*670\*1530mm；功率/电压：24KW/380V；输入蒸汽气压：0.02Mpa；蒸饭量：96kg；可供人数：600人；盆数：24；结构形式：双门；配24个加厚蒸饭盘；  2、外壳采用全201不锈钢拉丝板制作，高压加厚整体发泡层，满足食品接触产品安全标准  ▲3、全自动微电脑触摸液晶显示控制系统，时间预约功能，时间和温度自动显示，自动进水，防干烧功能，设有蒸饭、消毒、面食、海鲜、保温、炖汤菜单功能。  ▲4、蒸饭柜电热管为日用管状电热元件，采用耐高温、耐腐蚀的316不锈钢材质制作，且符合JB/T4088-2012《日用管状电热元件》标准，提供蒸饭柜电热管（316不锈钢）检测报告复印件；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）  ▲5、产品标准符合GB4706.1-2005及GB4706.34-2008，具有国家级检测机构出具的检测报告；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）  ▲6、制造商蒸饭柜系列产品符合国际IEC 60335-1-2004及IEC60335-2-42:2002标准，具有由产品质量检验监督机构出具的采用国际标准产品标志认可认证证书，提供证书复印件并加盖投标人公章； | 台 | 2 |  |
| 7 | 绞切肉两用机 | 规格：420\*590\*710mm 参数：220V双1.1KW，标配切肉厚度：3.5，工作效率：切片量：200kg/h，绞肉量：180kg/h，可拆式全不锈钢配件 | 台 | 1 |  |
| 8 | 洗米机 | 规格：1100\*600\*750mm 参数：304不锈钢加厚板材，220V0.75KW，米桶直径530mm，米桶深度630mm | 台 | 1 |  |
| 9 | 切片切丝机（配25CM高底座架） | 规格：430\*368\*610mm 参数：220V0.75KW，工作效率切片200KG/H；切丝200KG/H | 台 | 1 |  |
| 10 | 管式四层菜架 | 规格：1500\*480\*1520mm 参数：  ①采用304不锈钢加厚管材制造，并采用组合式设计； ②四周横管用不锈钢38\*25扁管，中间层管用25\*13扁管。 ③38X38MM不锈钢方管做四个脚，配钢塑可调脚； | 个 | 2 |  |
| 11 | 管式双层菜架 | 规格：1200\*480\*800mm 参数：  ①采用304不锈钢加厚管材制造，并采用组合式设计； ②四周横管用不锈钢38\*25扁管，中间层管用25\*13扁管； ③38X38MM不锈钢方管做四个脚，配钢塑可调脚； | 个 | 3 |  |
| 12 | 涡流洗菜机 | 规格：1200×800×940mm 1、主洗温度30-110℃，总功率4.5KW；360度气泡漩涡喷淋清洗，离心力作用产生强力瀑布水流冲洗，适用各类蔬菜水果的清洗。 2、气泡机去农污：漩涡气泡，特色的布气方式，气泡与洗涤物接触爆裂产生冲击力提高效果，有效清洁果蔬的泥沙、灰尘和污渍。 3、杀菌消毒：臭氧为气体消毒济，其杀菌过程为强氧化作用，使微生物细胞中的多种成分产生反应，从而产生不可逆转的变化而死亡。臭氧灭活是通过直接破坏其核糖核酸（RNA)或脱氧核糖核酸（DNA）物质完成的。而杀灭细菌、霉菌类微生物则是臭氧首先作用于细胞膜，使膜构成成分受损伤，导致新陈代谢障碍并抑制其生长，臭氧继续渗透破坏膜内组织，直至杀死。湿度增加提高杀灭率，是由于高湿度下细胞膜膨胀变薄，其组织容易被臭氧破坏。 4、除臭净化：臭氧去除异味性能极好。依靠其氧化性能可快速分解产生臭味及其他气味的有机或无机物质。臭味的主要成分是胺、硫化氢、甲硫醇等。臭氧对其氧化分解，生成物没有气味。从而很大程度上分解果树表面的各种防腐剂，通过氧化反应去除铜铝等重金属。有效的降解果蔬表面有机磷类农药的残留。 | 台 | 3 |  |
| 13 | 双层工作台 | 规格：500\*750\*800+150mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计； ②不锈钢面板底部加夹板，加固实用； ③台脚用Φ51不锈钢管，配Φ51钢塑可调脚； | 张 | 3 |  |
| 14 | 单星盆 | 规格：800\*750\*800+150mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计；②去水采用角位高筒去水器，配1个单冷大湾龙头 | 张 | 2 |  |
| 15 | 双层工作台 | 规格：1700\*750\*800+150mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计； ②不锈钢面板底部加夹板，加固实用； ③台脚用Φ51不锈钢管，配Φ51钢塑可调脚； | 张 | 1 |  |
| 16 | 四门冷柜 | 规格：1220\*730\*1950 参数：  ①220V430W容量1m³； ②双机双温，冷冻0~-12℃，冷藏10~-5℃，直冷制冷； ③柜体采用不锈钢板制造，豪华大方，坚固实用； ④微电子精确控温，数码温度显示让柜内温度一目了然； ⑤采用铭牌合资压缩机，高效更节能； ⑥采用高密度发泡料，加厚发泡层，节能设计有效减少能量消耗； ⑦底部装有高质量万向脚轮，移动方便；  **★提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》扫描件并加盖投标人公章** | 台 | 1 |  |
| 17 | 板式四层架 | 规格：1200\*480\*1520mm 参数：采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计； | 个 | 1 |  |
| 18 | 板式四层架 | 规格：1000\*480\*1520mm 参数：采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计； | 个 | 1 |  |
| 19 | 板式四层架 | 规格：1500\*480\*1520mm 参数：①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计； | 个 | 3 |  |
| 20 | 米面架 | 规格：1200\*500\*300mm 参数：采用304#0.8mm不锈钢加厚管材制造，并采用组合式设计； | 张 | 4 |  |
| 21 | 更衣柜 | 规格：850\*420\*1800mm 参数：采用冷扎钢板加厚板材制造，并采用组合式设计； | 个 | 2 |  |
| 22 | 单星洗手盆 | 规格：900\*550\*800+150mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8板制造，并采用组合式设计；  ②去水采用角位高筒去水器，配1个感应龙头 | 张 | 1 |  |
| 23 | 拖把池 | 规格：1200\*550\*500+1500mm 参数：  ①采用201不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计；②去水采用角位高筒去水器，配1个不锈钢大湾单冷龙头； | 张 | 1 |  |
| 24 | 清洁工具存放柜 | 规格：1200\*500\*1800mm 参数：采用304#0.8mm不锈钢加厚板材制造，并采用组合式设计； | 个 | 1 |  |
| 25 | 单星左板台 | 规格：1400\*600\*750+150mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计；②去水采用角位高筒去水器，配1个感应龙头 | 张 | 1 |  |
| 26 | 农药残留检测仪+100张速测卡 | 参数：通道数目12个；  产品用途：检测蔬菜水果有机磷和氨基甲酸酯类农药检测；基本原理：仪器的检测原理是利用速测卡中的胆碱酯酶（白色药片）可催化靛酚乙酸酯（红色药片）水解韦乙酸和靛酚、由于有机磷和氨基甲酸脂类农药对胆碱酯酶的活性有抑制作用，使催化水解后的显色发生改变，因此根据显色的不同，即可判断 样品中含有机磷或氨基甲酸脂类农药的残留情况； | 台 | 1 |  |
| 27 | 保温桶 | 规格：80L，500\*550mm 参数：加厚不锈钢外壳，304不锈钢加厚板材内胆内盖；配一个不锈钢周转车 | 个 | 4 |  |
| 28 | 五格保温池 | 规格：1820\*700\*800mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计； ②配201#1/1\*10cm不锈钢加厚份数盆带盖； ③38X38MM不锈钢方管做四个脚，配钢塑可调脚； ④下层采用25\*13扁管做隔层，方便承放其他物品； ⑤采用220V3KW的发热管加热，配可调温控来进行加热保温； | 台 | 5 |  |
| 29 | 双层工作台 | 规格：1500\*700\*800mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计； ②不锈钢面板底部加夹板，加固实用； ③台脚用Φ51不锈钢管，配Φ51钢塑可调脚； | 张 | 2 |  |
| 30 | 双层工作台 | 规格：1300\*700\*800mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计； ②不锈钢面板底部加夹板，加固实用； ③台脚用Φ51不锈钢管，配Φ51钢塑可调脚； | 张 | 2 |  |
| 31 | 双层工作台 | 规格：660\*750\*800+150mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计； ②不锈钢面板底部加夹板，加固实用； ③台脚用Φ51不锈钢管，配Φ51钢塑可调脚； | 张 | 1 |  |
| 32 | 大单星盆 | 规格：1000\*750\*800+150mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计；②去水采用角位高筒去水器，配1个单冷大湾龙头； | 张 | 3 |  |
| 33 | 管式四层 架 | 规格：1500\*600\*1520mm 参数：  ①采用304不锈钢加厚管材制造，并采用组合式设计； ②四周横管用不锈钢38\*25扁管，中间层管用25\*13扁管。 ③38X38MM不锈钢方管做四个脚，配钢塑可调脚； | 个 | 11 |  |
| 34 | 简易三孔收糠台 | 规格：1800\*600\*800+300mm 参数：①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计；②配加厚大白桶3个 | 张 | 1 |  |
| 35 | 开水器 | 规格：1950\*390\*1090mm  1、功率≥6KW电源380V  2、热胆容量≥35L,  3、出水方式：全温开水  4、开水：≥45L/H,温开水：≥250L/H,  ▲5、水槽采用304不锈钢，厚度≥0.8mm。（提供第三方检测机构出具的不锈钢检测报告并显示厚度的复印件并加盖投标人公章）  ▲水胆采用304不锈钢，厚度≥1mm。（提供第三方检测机构出具的不锈钢检测报告并显示厚度的复印件并加盖投标人公章）  ▲门板及侧板采用304不锈钢，厚度≥0.6mm。（提供第三方检测机构出具的不锈钢检测报告并显示厚度的复印件并加盖投标人公章）  ▲6、机械龙头，外形尺寸：196x40x111cm（±3%）因场所空间有限尺寸必须符合。  7、温开水出水温度可调控到30℃—45℃范围中的某一温度。  8、可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防火、防蒸汽，安全可靠。  9、采用智能水控系统，水不开则无水流出，避免饮用生水。  10、设备外表平整光滑，其易触及零部件棱边和尖角圆滑。  ▲11、配置双重泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。  12、进水采用水电联动技术。设备应带有智能阀，在加热和不用水时，智能阀打开，与大气相通，保证水罐与系统不承压，利于设备的耐久性和安全性；用水时，水电联动阀打开，智能阀关闭，在自来水的压力下，使开水和温开水往龙头高处流出。  13、所有管路全封闭设计、承压密封；  14、净水装置过滤：投标产品采用三级过滤。  ▲15、采用智能电脑芯片智能控制，可定时开关机；设有液晶中文显示屏，显示包含以下内容：温度、故障代码提醒。 | 台 | 2 |  |
| 36 | 不锈钢洗手槽 （挂墙式） | 规格：4500\*500\*350mm ①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计；②去水采用角位高筒去水器，配9个单冷大湾龙头 | 条 | 1 |  |
| 37 | 不锈钢洗手槽 （挂墙式） | 规格：4500\*500\*350mm ①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计；②去水采用角位高筒去水器，配9个单冷大湾龙头 | 条 | 1 |  |
| 38 | 餐具回收车（水池式） | 规格：1000\*600\*800mm 参数：采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计； | 台 | 3 |  |
| 39 | 留样柜 | 规格：548\*535\*1900 参数：  ①220V直冷制冷，容量298L； ②环戊烷发泡层，保温效果显著； ③高强度浸塑搁架条，承重力强，可调节搁架条，单层高度可随意调节； | 台 | 1 |  |
| 40 | 五格保温池 | 规格：1820\*700\*800mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8板制造，并采用组合式设计； ②配201#1/1\*10cm不锈钢加厚份数盆带盖 ③38X38MM不锈钢方管做四个脚，配钢塑可调脚； ④下层采用25\*13扁管做隔层，方便承放其他物品； ⑤采用220V3KW的发热管加热，配可调温控来进行加热保温； | 台 | 5 |  |
| 41 | 保温桶 | 规格：80L，500\*550mm 参数：加厚不锈钢外壳，304不锈钢加厚板材内胆内盖；配一个不锈钢周转车 | 个 | 4 |  |
| 42 | 双层工作台 | 规格：1500\*700\*800mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8板制造，并采用组合式设计； ②不锈钢面板底部加夹板，加固实用； ③台脚用Φ51不锈钢管，配Φ51钢塑可调脚； | 张 | 1 |  |
| 43 | 双层工作台 | 规格：1800\*600\*800mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8板制造，并采用组合式设计； ②不锈钢面板底部加夹板，加固实用； ③台脚用Φ51不锈钢管，配Φ51钢塑可调脚； | 张 | 1 |  |
| 44 | 单星洗手盆（右板） | 规格：1200\*500\*800+150mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计；②去水采用角位高筒去水器，配1个单冷大湾龙头 | 张 | 1 |  |
| 45 | 平板车 | 规格：900\*600\*850mm 参数：采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计；配重型脚轮 | 台 | 2 |  |
| 46 | 三层餐车 | 规格：900\*600\*800+150mm 参数：采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计；配重型脚轮 | 台 | 2 |  |
| 47 | 双孔收糠台 | 规格：1500\*600\*800+300mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计；②配加厚大白桶2个 | 张 | 2 |  |
| 48 | 餐具回收车（水池式） | 规格：1000\*600\*800mm 参数：采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计； | 台 | 2 |  |
| 49 | 不锈钢洗手槽 （挂墙式） | 规格：4500\*500\*350mm ①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计；②去水采用角位高筒去水器，配9个单冷大湾龙头 | 条 | 2 |  |
| 50 | 单星洗手盆（左板） | 规格：1600\*550\*800+150mm ①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造，并采用组合式设计；②去水采用角位高筒去水器，配1个单冷大湾龙头 | 张 | 1 |  |
| 51 | 不锈钢茶水台 | 规格：1200\*600\*800mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8板制造，并采用组合式设计； ②不锈钢面板底部加夹板，加固实用； ③台脚用Φ51不锈钢管，配Φ51钢塑可调脚； | 台 | 1 |  |
| 52 | 挂墙式干手机 | 规格：240\*230\*240mm参数：220V1800W，塑料ABS材料；热空气温度40-60℃ | 台 | 4 |  |
| 53 | 紫外线消毒灯管 | 材质：石英玻璃、普通玻璃和高硼砂玻璃 | 套 | 16 |  |
| 54 | 灭蚊灯 | 规格：425\*90\*280mm 参数：  ①220V3W，适用面积20-50㎡； ②蚊虫被诱光与风扇吸力吸引到高压网上，高压电网直接将其杀灭。 | 台 | 25 |  |
| 55 | 1.2米风帘机 | 规格：1.2米（220V） 参数：  ①六角孔面板设计； ②贯流式叶轮，风量大； ③电机采用纯铜漆包线，使用寿命长； ④配置过热保护器，使用更安全； ⑤两档调速； | 台 | 2 |  |
| 56 | 1.8米风帘机 | 规格：1.8米（220V） 参数：  ①六角孔面板设计； ②贯流式叶轮，风量大； ③电机采用纯铜漆包线，使用寿命长； ④配置过热保护器，使用更安全； ⑤两档调速； | 台 | 1 |  |
| 57 | 1.2米挡鼠板 | 规格：1200\*600mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造；  ②贴有反光标识，夜间容易辨认，使用更安全； | 张 | 2 |  |
| 58 | 1.8米挡鼠板 | 规格：1800\*600mm 参数：  ①采用304不锈钢板加厚0.8mm板制造；  ②贴有反光标识，夜间容易辨认，使用更安全； | 张 | 1 |  |
| 59 | 消毒房（一楼） | 规格：3.5米\*6.3米\*2.4米 参数：  ①消毒房内壁采用SUS304 0.8mm钢板，外壁使用50mm厚度隔热板棉； ②地面内壁采用1.2厚SUS304花纹钢； ③红外线高温消毒灯 ④304钢板门，内加防火棉； ⑤天花顶架采用30\*30镀锌钢管； ⑥内有控制电箱一套（含误操作报警系统）  ⑦电压：380V 额定功率：20KW | 套 | 1 |  |
| 60 | 不锈钢八人餐台 | 规格：2100\*1500\*750mm 参数：  ①采用201不锈钢板加厚0.8板制造，并采用组合式设计； ②不锈钢面板底部加夹板，加固实用； | 套 | 10 |  |
| 61 | 不锈钢六人餐台 | 规格：1600\*1500\*750mm 参数：  ①采用201不锈钢板加厚0.8板制造，并采用组合式设计； ②不锈钢面板底部加夹板，加固实用； | 套 | 26 |  |
| 62 | 不锈钢四人餐台 | 规格：1200\*1500\*750mm 参数：  ①采用201不锈钢板加厚0.8板制造，并采用组合式设计； ②不锈钢面板底部加夹板，加固实用； | 套 | 27 |  |
| 65 | 餐具四件套 | 含五格饭盘1个、汤碗1个、不锈钢筷1双、汤匙1支 | 套 | 500 |  |
| **厨 房 排 烟 系 统** | | | | | |
| 1 | 烟罩 | 规格：L\*1100\*500mm 材质：304不锈钢板加厚0.8厚 | 米 | 5.40 |  |
| 2 | 顶烟管 | 规格：450\*450mm 材质：304不锈钢板加厚0.8厚 | 米 | 9.00 |  |
| 3 | 烟罩 | 规格：L\*1600\*550mm 材质：304不锈钢板加厚0.8厚 | 米 | 6.9 |  |
| 4 | 顶烟管 | 规格：550\*550mm 材质：304不锈钢板加厚0.8厚 | 米 | 6.9 |  |
| 5 | 烟管（外墙） | 规格：550\*550mm 材质：304不锈钢板加厚0.8厚 | 米 | 18 |  |
| 6 | 弯头 | 规格：550\*550mm 材质：304不锈钢板加厚0.8厚 | 个 | 5 |  |
| 7 | 变径 | 材质：304不锈钢板加厚0.8厚 | 个 | 1 |  |
| 8 | 静音柜式风机 | 27.5寸 15KW  技术参数：  1、功率/电压18.5KW/380V , 风量 ≥ 50000m³/h、 噪音≤80dB 、全压≥ 780Pa ；  2、整机采用1.0mm镀锌板，采用3mm厚铝合金框架，固定角采用4mm厚铝合金材质，牢固结实；  3、八个角采用内螺丝固定，外观平整，可以整体拆装，方便安装、维护；  4、采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式；  ▲5、所投双进风柜式离心风机生产企业有投保2024年-2025年度高新技术企业产品责任险，且累计赔偿保额不低于7000万。  ▲6、所投双进风柜式离心风机具有过滤功能；  ▲7、所投双进风柜式离心风机生产厂商有通风机性能测试系统认定证书，提供证书复印件并加盖投标人公章（须在国家市场监督管理总局官方网站可查询，提供查询截图）  ▲8、所投双进风柜式离心风机关键配件轴承通过GB/T2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分∶试验方法 试验B∶ 高温》，将样品在温度为（80±2）℃下，储存 48h，试验结束后，检查样品外观结构应正常。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）  ▲9、所投双进风柜式离心风机的内部布线、机械强度、电源连接和外部软线符合GB4706.27-2008和GB4706.1-2005标准。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 1 |  |
| 9 | 静电处理器 | 45000流量  技术参数：  1、箱体采用不锈钢，处理油烟板块为铝板厚度≥1.5mm，处理油烟气味达到97％以上，提供产品净化效率的检测报告，处理风量：45000m³/h，电源电压：220V/50Hz；  2、电极外框架采用≥3.6mm厚316L耐腐蚀不锈钢材质，电极放电部分采用1.5mm厚高密度铝合金制作，电场采用高低压复合式设计,解决出风带静电问题，使用更安全；  3、电路控制系统，采用防火、稳流电容模块、智能电源模块，放电均匀、漏电保护、防起火保护、防雷保护；  ▲4、所投产品整机具有由省级产品质量监督检验机构提供依据GB/T2423.1、GB/T2423.2 标准对整机耐高低温范围-25~65℃测试试验（48H+48H）的检测符合要求。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）  ▲5、所投静电油烟净化器根据GB/T14710-2009 《医用电器环境要求及试验方法》条款11.7进行试验，① 频率范围∶5Hz～20Hz～5Hz;② 振动幅值∶位移峰值为0.15mm-p;③振动方向∶X、Y、Z三个轴向;④ 试验循环∶每个轴向扫频循环10次。试验结束后，检查样品外观结构应正常。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）  ▲6、所投产品的内部布线、机械强度、电源连接和外部软线符合GB4706.27-2008标准。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）  ▲7、所投的油烟净化器生产企业有政府部门颁发的安全生产许可证，提供证书复印件并加盖投标人公章（证书须在政府部门数据平台可查询，提供查询截图）。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 风机静电底座架 | 材质：加大加粗加厚槽钢 | 个 | 2 |  |
| 11 | 过载保护器 | 星三角启动 | 套 | 1 |  |
| 12 | 风机供电电线 | 7\*6mm | 米 | 50 |  |
| 13 | 静电供电电线 | 3\*2.5mm | 米 | 50 |  |
| 14 | 不锈钢风机出风口加网仔 | 材质：304不锈钢板加厚0.8板 | 个 | 1 |  |
| 15 | 吊码 | 材质：角铁 | 对 | 7 |  |
| 16 | 防震胶 | 材质：橡胶 | 套 | 1 |  |
| 17 | 软接帆布袋 | 材质：帆布 | 个 | 1 |  |
| 18 | 飞机架 | 材质：不锈角铁 | 对 | 6 |  |
| 19 | 封墙板 | 材质：304不锈钢板加厚0.8板 | ㎡ | 12 |  |
| 20 | 开墙孔（含修补） | / | 个 | 2 |  |
| 21 | 人工安装 | / | 项 | 1 |  |
| 22 | 吊机费 | / | 项 | 1 |  |
| 23 | 新风管 | 规格：400\*400mm 材质：304不锈钢板加厚0.8厚 | 米 | 25 |  |
| 24 | 弯头 | 规格：400\*400mm 材质：304不锈钢板加厚0.8厚 | 个 | 4 |  |
| 25 | 吊码 | 材质：角铁 | 对 | 8 |  |
| 26 | 播风口 | 材质：不锈钢 | 个 | 35 |  |
| 27 | 1.5KW水冷风机 | ①220V1.5KW25000 m3/h，风速12档，送风距离30-35米； ②高压静音尼龙风叶，送风量大，能耗低； ③注塑外壳，添加增强增韧剂，抗紫外线剂，抗老化； ④具备过载保护，缺相保护，欠压保护，缺水保护，自动排水功能； ⑤自动控制供水系统，开敝式的分水器，分水均匀流畅，自动清洗，不堵塞； ⑥采用高效蒸发器、蒸发率高，降温效果好； | 台 | 1 |  |
| 28 | 风机架 | 材质：加大加粗加厚槽钢 | 个 | 1 |  |
| 29 | 开墙孔（含修补） | / | 个 | 1 |  |
| 30 | 帆布袋 | 材质：帆布 | 个 | 1 |  |
| 31 | 运输费+搬运费 | / | 项 | 1 |  |
| **厨 房 明 厨 亮 灶** | | | | | |
| 1 | 32路录像机+6TB硬盘 | ▲1、 具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置5个SATA接口硬盘（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章） 2、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘 3、可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低 4、预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080 、1280×960、1280×720、704×576；帧率均为25帧/秒 ▲5、可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章） 6、支持16个人脸库，库容5万张人脸图片 ▲7、支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章） 8、人脸库建模成功率不低于99.99% 9、采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99% 10. 人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99% 11、支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持32路 12、支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息 ▲13、接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章） 14、最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片 15、接入带有人体测温功能的IPC，支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息，体温正常为绿色，体温异常为红色，支持根据体温状态联动语音输出，语音支持“体温正常”、“体温异常”。支持按体温状态、温度范围检索人脸图片 16、接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 17、企业技术要求：支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报 18、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储 19、支持从其他设备导入录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，显示识别结果 20、支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像；配合车辆抓拍摄像机，可显示车辆抓拍图、抓拍时间、车牌号码、车辆品牌、车型、车辆颜色、车牌颜色信息；配合人脸抓拍摄像机，可显示人脸抓拍图、抓拍时间信息；可显示人体抓拍图、性别、上衣颜色、下装颜色、是否戴眼镜、是否背包信息、是否拎东西、是否戴帽子、是否戴口罩 21、支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车牌颜色、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息 22、支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能 | 套 | 1 |  |
| 2 | 24口POE交换机 | 1、配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆光口数量≥2 2、交换容量≥52 Gpbs 3、转发性能≥38.69 Mpps 4、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥225 W 5、支持6KV防浪涌（PoE口） 6、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z | 台 | 1 |  |
| 3 | 明厨亮灶分析仪 | 1、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡 ▲2、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章） ▲3、在告警断网续传功能启用后，支持告警事件在NVR断网恢复后继续向中心平台发送，断网时间段内的告警事件不丢失（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章） 4、支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等） ▲5、AI规则类型支持区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则、跨线目标统计、区域目标数统计、区域交叠比统计。AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章） 6、配合接入的普通 IPC，支持对设定的检测区域内，人员是否佩戴安全帽进行自动侦测，同时检测出佩戴安全帽的颜色（红色、蓝色、黄色、橙色、白色）并根据设定条件触发报警联动。可设置最多16个多边形检测区域，通过客户端可以接受报警消息，查看报警图片，并回放关联录像。支持安全帽关联人脸报警，关联人脸库后，可对未佩戴或佩戴安全帽的人员进行人脸比对 7、采用单人单次通过检测区域，100人次正确检出是否佩戴安全帽次数不少于99次 ▲8、接入普通IPC，支持工服注册，可上传需要检测的工服图片到工服库，包含红色工服、白色工服、蓝色工服、后厨工服、工地工服等，最大支持20000个工服，对目标工服进行识别，并根据设定条件触发报警联动；可设置最多16个多边形检测区域（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章） 9、接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置（常规时绿色，报警时变成红色），字体大小可配置 10、接入普通IPC，尺寸与面积检测，支持通过视频测量目标的实际尺寸和面积，目标误差±2% ▲11、支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章） 12、支持导入图片，并对图片中的数字和字母进行识别并输出结果；支持集装箱箱号识别；支持识别身份证内容、输出身份证照片，识别的内容包括姓名、性别、民族、出生日期、住址、身份证号码、签发机关和有效期。支持识别图片上叠加的OSD，输出OSD信息；支持识别国内铁路车厢号；支持识别快递面单各字段内容，识别的内容包括：三段码识别、收/寄件人姓名、手机号、地址；支持识别国内船舶船身喷涂的船名 识别停车场中的车位编号 13、引擎状态界面可显示引擎工作温度， 可查看引擎配置及利用率 14、支持 5种引擎功能： 人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析和AI算法引擎 15、对AI算法，1个GPU可分化成4个虚拟引擎，每个虚拟引擎支持一种AI算法；1个GPU支持4路400W摄像机的实时视频分析 16、支持离线模型和在线模型两种模型导入方式，支持第三方算法插件的导入和管理；可显示模型名称、有效期、模型标签及模型版本。支持对不同的模型进行切换，支持手动删除已导入模型库中的模型；支持展示已经添加的模型包数和总模型包数；支持自定义编辑导入的模型名称（模型名称默认为原文件名）；支持设置机动车、人体、行为分析视频算法混合运行；多算法支持按通道配置，支持模型下的算法切换 17、可集成第三方算法，支持算法加载，多算法仓可按需加载不同的第三方算法，可与原有算法并行运行 18、支持PyTorch模型、ONNX模型、TensorFlow模型、Caffe模型、PaddlePaddle模型，能力可涵盖检测、分类、分割、关键点等 19、支持插件化编排程序设置，可构建检测、分类、分割、关键点等模型串联应用 20、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时 21、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 | 台 | 1 |  |
| 4 | 摄像枪 | 1、在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL 2、靶面尺寸为1/2.7英寸 3、信噪比不小于55dB。 4、支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m 5、摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电 6、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 7、需支持IP66防尘防水。 | 支 | 20 |  |
| 5 | 50寸显示器 | 4K超高清分辨率，画面清晰明亮，同事细节丰富，色彩细腻；根据画面明亮程度自动切换调光方式，有效降低频闪； | 台 | 2 |  |
| 6 | 显示器壁挂支架 | 参数：黑色冷轧钢板，可使用尺寸26-65寸，靠墙距离40mm，表面磨刷处理， | 套 | 2 |  |
| 7 | 17寸显示器 | 1280\*1024分辨率；135°广视角；滤蓝光护眼睛；高清信号输入 | 台 | 1 |  |
| 8 | 壁挂机柜 | 规格：600\*600\*350mm 参数：加厚冷轧钢板，防刮防锈喷塑；钢化玻璃门，美观大方，清楚观察柜内设备 | 个 | 1 |  |
| 9 | 线管、配件 | 线槽、线管、开关、插座、电源适配器 | 项 | 1 |  |
| 10 | 网线安装 | 摄像枪信号线；超五类双绞线 | 项 | 1 |  |
| 11 | 监控安装调试 | / | 项 | 1 |  |

# 第三部分 投标人须知

## 投标人须知前附表

| **序号** | **项 目** | **主要内容** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 评标委员会 | 评标委员会根据政府采购相关法律法规组成，评审专家根据相关法律法规及法律程序，依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生,**专家数量共 5名。** | | |
| **2** | 投标资料数量和封装要求 | **共提供4份投标资料，分别封装：** | **1、资格审查文件。**（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） | |
| **2、商务及技术文件。**（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） | |
| 1. **开标信封。**（内含“开标一览表”、“分项报价表”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”。） | |
| **4、投标文件电子版。**（以光盘或U盘提供，内含PDF及可编辑的投标文件电子版1份，在封面上注明“公司名称-投标文件电子版”。） | |
| **所有投标资料**分别密封在不透明的外层封装中，封面需按招标文件封面格式要求标注并加盖公章。 | | |
| 每一密封封装上均注明“于 （投标截止时间） 之前不准启封”的字样。 | | |
| 投标人未按上述规定对投标文件进行密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给投标人。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。**所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人公章或密封章。** | | |
| **3** | 其他说明 | * 1. **招标文件中打“★”号条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。**   2. **招标文件中带“▲”为实质性参数要求响应, 负偏离（不满足要求）将导致严重扣分。** | | |
| **4** | 信息公告媒体 | 广东业信采购招标有限公司网 | | [http://www.gdgpo.com.cn](http://www.gdgpo.gov.cn) |
| http://www.yjcg.cc |

## Ａ说明

### 适用范围和资金来源

1.1 本招标文件仅适用于本次投标邀请函中所叙述的采购招标项目。

1.2 本项目的采购人已分别获得一笔资金用于支付本次招标项下的所有合同款项。

1.3 本招标文件由代理采购机构负责解释。

### 定义

2.1 “代理采购机构”系指组织本次招标的广东业信采购招标有限公司。

2.2 “投标人”系指符合招标文件合格投标人资格要求，并按招标文件规定提交投标文件的投标人。

2.3 “采购人”系指阳江市阳东区北惯镇北惯初级中学，即项目采购用户方。

2.4 “货物”系指投标人根据招标文件规定，须向采购人提供的设备、材料、备品备件、工具、使用手册、软件及有关技术资料等。

* 1. “服务”系指招标文件规定中标投标人须承担与实施本项目有关的伴随服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术支持、培训、售后服务等义务和合同中规定中标投标人应承担的其它义务。
  2. “日”系指日历天。
  3. “工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

### 合格的投标人

3.1 国内有能力提供采购项目相关的工程、货物和服务且符合本项目合格投标人资格条件的投标人为合格投标人。

3.2 投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该政府采购项目的采购活动。

3.5 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6 专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

### 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## Ｂ招标文件说明

### 招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序、合同条款及相关附件。招标文件由下述部分组成：

第一部分 投标邀请函

第二部分 采购项目内容

第三部分 投标人须知

第四部分 参考合同

第五部分 投标文件格式（含附件）

5.2 招标文件以中文编印。

### 招标文件的澄清、修改

* 1. 招标文件需进行澄清或修改的，应在规定投标截止时间15日前，以书面形式通知所有登记备案领取招标文件的投标人。投标人收到澄清修改文件后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为招标文件的组成部分。
  2. 澄清或修改时间距投标截止时间不足15日的，采购人或代理采购机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

## Ｃ投标文件的编制

### 要求

7.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，否则，其投标将作无效投标处理。

### 投标语言及计量单位

8.1 投标人提交的投标文件（包括资格证明文件）以及投标人与代理采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人可以提交用其它语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

8.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

### 投标文件的构成

9.1 投标文件包括：

第一章 资格审查文件（含附件）

第二章 商务和技术部分

### 投标文件格式

10.1 投标人应按照招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件（详见第五部分）。

10.2 投标人应完整地填写招标文件提供的投标函、开标一览表等表格，表明所提供的货物、货物简介（含技术参数）、数量和价格；若招标为工程类或服务类项目的，投标文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

### 资格证明文件

11.1 投标人应按招标文件的要求，提交其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1. 投标人满足招标文件中列出的资格标准；
2. 投标人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

11.2 招标文件允许联合体投标时，投标人才能组建联合体。联合体投标时，应提交各方的资格证明文件、联合体协议并注明主办人；联合体各方签订合同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。违反上述规定的联合体投标将导致其投标被拒绝。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

11.3 资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有盖单位公章的投标人的投标将作无效投标处理。

### 货物和服务的证明文件

12.1 投标人应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明。

货物从采购人开始使用至招标要求中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

12.3 投标人在阐述上述第12.2（3）时应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且得到评标委员会的认可。

12.4 评标委员会对投标人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将作为无效投标处理。

### 投标报价与投标货币

13.1 投标报价应为包括设备费、备品备件费、运输费、安装调试费、技术资料费、验收费、应缴税费、培训费和质量保证期内维修费等在内的价格。

13.2 投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

13.3 投标人对货物只允许有一个报价，任何有选择报价的投标将被拒绝。

13.4 投标人所报出的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.5 投标价格一律用人民币填报。

13.6 投标人在投标文件中如有任何遗漏，影响到招标文件中规定的范围、质量、性能和项目的实施或限制了采购人的权利和投标人的义务，由此产生的费用由投标人负责。

### 投标保证金

14.1 投标保证金为投标文件的重要组成部分之一。

14.2 投标人在投标时应按照招标文件商务要求中规定的形式和金额提交投标保证金。

14.3 投标保证金用于保护本次招标免遭因投标人的行为而蒙受的损失。代理采购机构在因投标人的行为受到损害时，可根据第14.7条的规定，投标人的投标保证金不予退还。

14.4 凡未按本须知第14.2条规定随附有效投标保证金的投标,将被视为非实质性响应投标作无效投标处理。

14.5 未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

14.6 中标投标人的投标保证金，在中标投标人付清中标服务费、签订合同之日起5个工作日内无息退还。

14.7 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标投标人未能按招标文件的规定签订合同；

（3）中标投标人未能按招标文件的有关规定交纳中标服务费；

（4）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

### 投标有效期

15.1 从开标之日起，本项目的投标有效期为90天。

15.2 在特殊情况下，代理采购机构可于原投标有效期截止之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金将予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 投标文件的签署及规定

16.1 投标人应按所投项目准备正本和副本，在每一份投标文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准（注：投标文件副本可为正本的复印件）。电子文件只接受PDF格式的电子文件（电子文件须单独密封，在封皮上注明“（公司名称）投标电子版”并加盖公章）。

16.2 投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或经法定代表人（负责人）正式授权的代表签字，并加盖公章、骑缝章。投标人须将以书面形式出具的“法定代表人（负责人）授权委托书”附在投标文件中。

16.3 除投标人对差错处做必要修改外，投标文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件的签署人签字并在修改错漏处加盖公章，以示确认。

## Ｄ投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

### 递交投标文件的时间、地点及截止时间

18.1 递交投标文件的地点与开标仪式的地点为同一地点；投标截止时间与开标时间为同一时间。

18.2 投标文件需由专人送交。投标人须将密封和标记后的投标文件，按照招标文件中注明的开标地址于投标截止时间之前送交代理采购机构。

18.3 代理采购机构于投标截止时间前30分钟开始接收投标文件，并于招标文件“第一部分投标邀请函”规定的开标时间、开标地点公开开标。

### 迟交的投标文件

19.1 代理采购机构将拒绝在投标截止时间后递交的任何投标文件。

### 投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但必须在规定的投标截止时间之前以书面通知到代理采购机构，该通知须有投标人法定代表人（负责人）或其授权代表签字。

20.2 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4 从投标截止时间至投标文件有效期期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则代理采购机构将按规定不予退还投标保证金。

## Ｅ开标和评标

### 开标

21.1 代理采购机构在招标文件中规定的时间和地点公开开标。开标会由代理采购机构主持。投标人代表均需按时参加开标会。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。

21.2 开标时，由政府采购监督员或投标人代表检查投标文件的密封情况，并宣布检查结果，经确认无误后，由工作人员当众拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中的“开标一览表”的内容以及代理采购机构认为合适的其他内容。

21.3 在投标截止之前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封并宣读。在开标时没有当众拆封和宣读的投标文件在评标时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予拆封。

21.4 唱标结束后，代理采购机构将做唱标记录，并按规定在唱标记录上签字。

### 评标委员会

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

### 对投标文件的初审和响应性的确定

23.1 开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，文件签署是否合格，证明文件是否齐全等。

23.2 同一品牌产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌产品投标的，应当作为一个供应商计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.3 评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

23.4 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.5 如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作无效投标处理：

1. 资格审查结果为不合格的；
2. 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足或无效的；
3. 投标函未加盖投标人公章或未有法定代表人（负责人）或者被授权人签名的；
4. 未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；
5. 投标报价超出最高投标报价（预算价）上限的；
6. 投标文件载明的招标项目交货期（服务期）超过招标文件规定的期限，或服务期不满足招标文件规定要求的；
7. 投标有效期不足的；
8. 投标文件附有采购人或代理采购机构不能接受的条件的；
9. 招标文件规定的其他实质性要求的；
10. 法律、法规规定的其他废标条款。

### 投标报价的审核

24.1 投标人的报价应是真实、合理和全面的报价。投标人应该公平竞争，合理报价。评标委员会有权对投标人的任何报价进行单项分析与澄清。任何虚假不实的报价，一经确认，将导致投标人的投标保证金不予退及投标人作无效投标处理。

24.2 （1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 询标及投标文件的澄清

25.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照代理采购机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2 重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

25.3 除评标委员会主动要求询标外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。如果投标人希望递交其他资料给代理采购机构和评标委员会以提醒代理采购机构和评标委员会注意，则应以书面形式提交。

### 评标原则

26.1 依据有关法律法规，确定评标标准和方法，维护招标采购当事人的合法权益。

26.2 坚持公平、公正、科学和择优原则。

26.3 实行科学评估、集体决策。

### 评标标准和办法

27.1 评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

27.2 采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：**详见H评标细则。**

### 评标注意事项

28.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有投标人。

28.2 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.3 在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露与评标有关的情况。

### 接受和拒绝投标的权利

29.1 评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，或所有投标报价均超过预算价且采购人无法支付的，有权否决所有投标。

29.2 如果招标时出现投标人不足三家或者没有合格投标人的情况，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，代理采购机构将重新组织招标或采用政府采购管理部门依法批准的其他政府采购方式进行采购。

### 发布中标结果公告和发放中标通知书

30.1 采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选投标人排名顺序确定中标投标人。

30.2 中标投标人确认后，中标结果将于指定媒体上公告(详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》)。发布中标结果公告的同时，代理采购机构向中标投标人发出中标通知书。

30.3 未中标投标人，代理采购机构不再以其它方式另行通知。

30.4 中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

### 投标人对中标结果的质疑、投诉

31.1 投标人对中标公告有异议的，应当在中标结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。

31.2 采购人或代理采购机构应当在收到投标投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

31.3 投标人对采购人或代理采购机构的答复不满意或者采购人、代理采购机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

31.4 财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

31.5 投标人须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

31.6 质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或其他组织的，应由法定代表人（负责人）或者主要负责人签字并盖公章。

## Ｆ 授予合同

### 合同授予标准

32.1 按第30条规定，采购人将把合同授予此次招标的中标投标人。

### 签订合同

33.1 采购人应当按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

33.2 采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门和代理采购机构备案。

33.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标供应商候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## G、政府采购政策

34若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

35 若采购产品属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品应已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》（该清单投标人可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn）。 请投标人提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本招标文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单中的产品都接受。

36 根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库[2006]90号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>/）、国家环境保护总局网（[http://www.sepa.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)/）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.cn>/）上发布。

37 根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理方法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，投标人投标时需注意：

37.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

37.2 参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

37.3 根据财库〔 2014〕 68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产 项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、 戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

37.4 根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购 政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

37.5 对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **情形** | **价格扣除比例（编制文件时由采购人确定）** | **计算公式** |
| 1 | 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除10% | 评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×10% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除10%(不再享受序号3的价格折扣) |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除4% | 评标价=总投标报价×（1-4%） |

## H、评标细则

采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：

1. 根据招标文件和评标原则，按下表（评价指标和权重表）所列评价指标和各评价指标的权重进行评标。
2. 经济价格得分评审办法：以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。经济价格标得分＝(评标基准价/投标报价)×价格指标权重×100。
3. 由评委独立地根据各项指标的评价标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项指标对每个投标人独立打分。
4. 技术部分和商务部分得分结果为全部评委评价指标评分的算术平均值。
5. 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人的综合得分。
6. 评标委员会将推荐综合得分最高的投标人为该项目的中标候选人。

评价指标及权重：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| 分值 | 45分 | 25分 | 30分 |

技术评分细则：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备的质量及技术性能 | 31分 | 根据各投标人提交的投标文件对应招标文件的技术要求等响应情况进行评审，完全满足招标文件要求的得31分。  本项目技术要求中带“▲”的为重要技术参数，全部满足得31分，未响应或不满足，每项扣1分。  注：如技术要求中有明确了提供的证明资料，则以技术要求中要求的为准，如技术要求中无明确要求证明材料的，按《技术条款偏离一览表》响应情况为准，不提供不得分。 |
| 2 | 项目实施方案 | 9分 | 根据投标人所提供的项目实施方案进行综合评审：  1.对应提供的项目实施方案详细清晰，全面具体，可行性高的，优于或满足采购需求，得9分；  2.对应提供的项目实施方案基本清晰具体，有一定可行性的，基本满足采购需求，得6分；  3.对应提供的项目实施方案模糊，不够全面，可行性不高的，未能满足采购需求，得2分；  不提供不得分。 |
| 3 | 质量保证措施 | 5分 | 根据投标人对项目提供的服务质量保证措施进行综合评审：  1.质量保证措施合理全面、详细、可行性强，优于或满足采购需求，得5分；  2.质量保证措施较合理、较详细、可行性较强，基本满足采购需求，得3分；  3.质量保证措施欠缺，欠缺可行性，未能满足采购需求，得1分；  不提供不得分。 |
| 合计 | | 45分 |  |

商务评分细则

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| 1 | 同类业绩 | 10分 | 根据投标人提供的2020年1月1日至今（以签订合同时间为准）完成的同类业绩，每提供一份得2分，最高得10分。  注：提供合同关键页复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 2 | 团队人员 | 10分 | 提供团队人员1人，得5分，最高得10分。  注：上述人员须提供身份证和投标截止前6个月内任意1个月的社保证明材料加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 3 | 售后服务 | 5分 | 根据投标人提供的售后服务承诺情况（质保期、故障响应时间、售后服务团队等）进行综合评审：  1.售后服务方案内容完整详细，维修响应时间及时，优于或满足采购需求，得5分；  2.售后服务方案内容较完整详细，维修响应速度较快，基本满足采购需求，得3分；  3.售后服务方案内容简单，响应速度不及时，未能满足采购需求，得1分；  不提供不得分。 |
| 合计 | | 25分 |  |

注：对照每项评价指标要求，投标文件完全不满足要求的，不得分。

# 第四部分 采购项目合同（参考范本）

**合 同 书**

**采购编号：**

**项目名称：**

**注：本合同仅为合同草案文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订和细化。**

**甲 方：**

电 话： 　 传 真： 地 址：

**乙 方：**

电 话： 传 真： 地 址：

项目名称： 采购编号：

根据 项目（采购编号：）的采购结果及招标投标文件中的相关约定，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

**一、采购标的、数量**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标的 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： | | | | | | |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：标的名称内容必须与投标文件中标的名称内容一致。

**二、合同金额**

合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。

**三、质量要求**

**四、交货期、交货方式及交货地点**

**五、付款方式**

**六、质保期及售后服务要求**

**七、安装与调试**

……

**八、验收**

……

**九、违约责任与赔偿损失**

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金，违约金累计总额不超过欠款总价的5%。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

**十、争议的解决**

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

**十一、不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十二、税费**

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

**十三、其它**

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

**十四、合同生效：**

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式份。

3、本项目合同订立后，应提供一份至广东业信采购招标有限公司备案；

**甲方（盖章）： 乙方（盖章）：**

**代表： 代表：**

签定地点：

签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

# 第五部分投标文件格式

## 资格审查封面格式

1、投标内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

**投标文件（□正本、□副本**）

**（资格审查文件）**

项目编号：

项目名称：采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：传真：

邮编：

编制日期：年月日

## 自查表

## **资格性自查表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评审内容** | | **招标文件要求** | **自查结论**  （通过/不通过） | **证明资料** |
| 资格性检查 | 投标人资格要求 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | **见投标文件**  **第（ ）页**  要求：提交合法有效的营业执照复印件加盖公章、财务报表复印件加盖公章、缴税证明复印件加盖公章、社会保险证明复印件加盖公章、无重大违法记录声明函原件 |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《投标函》承诺） |  | 见投标文件  第（ ）页 |
| 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《投标函》承诺） |  | 见投标文件  第（ ）页 |
| 投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被依据人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果网页打印件，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料； |  | 见投标文件  第（ ）页 |
| 不接受联合体投标 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件  第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人资格性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

## （一）资格审查文件要求提交的有效证明文件

项目编号:

项目名称：

1、合法有效的营业执照复印件加盖公章；

2、财务报表复印件加盖公章；

3、缴税证明复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、无重大违法记录声明函；

6、相关资质证明文件：

7、………

提供招标文件要求的资格证明文件复印件加盖公章。

## （二）无重大违法记录声明函

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：）（项目编号：），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

## 投标文件商务及技术部分

## 商务及技术封面格式

1、投标内容应当编目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

**投标文件（□正本、□副本**）

**（商务及技术文件）**

项目编号：

项目名称：采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：传真：

邮编：

编制日期：年月日

## **符合性自查表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评审内容** | | **招标文件要求** | **自查结论**  （通过/不通过） | **证明资料** |
| 符合性审查 | 完工期须满足要求 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件  第（ ）页 |
| 投标报价未超出报价上限 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件  第（ ）页 |
| 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见投标文件  第（ ）页 |
| 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见投标文件  第（ ）页 |

注：1.以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2.投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，可不提供“法定代表人（负责人）授权书”及“代理人身份证”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

## **评审项目投标资料表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

## （一）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名 同志，现任 投标人名称 的 职务 ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期： 有效日期至：年月日

附：代表人性别： 年龄：岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

## （二）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我 （单位法定代表人（负责人）姓名） 系 （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托 （投标人名称）的 （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信采购招标有限公司组织的（项目名称：）招标（项目编号：）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人： 性别： 年龄： 职务：

投标人： （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）： （签字或盖章）

签发日期： 有效日期至：年月日

**（注：投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）**

身份证正反面复印件

## 附件一：投标函

**致（采购人名称）            ：**

**根据贵方就 （项目名称）的投标邀请（项目编号:），我方正式响应投标并提交投标文件份正本和份副本，电子文件份。**

**据此函，签字代表宣布同意如下：**

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币： （用文字和数字表示的投标总价） 。
2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购该包组的其他采购活动。
4. 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。
5. 投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。
6. 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
7. 本次投标自开标日起有效期为90天。
8. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标保证金将被贵方不予退还。
9. 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
10. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至投标文件封面指定地址、联系方式。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：年月日

注：本投标函为投标人响应本次招标项目的郑重承诺，投标人不得改动且必须满足。

## 附件二：开标一览表

项目编号:

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 投标总价 | 完工期 | 备注 |
|  |  | 大写：  小写： |  |  |

注：

1. 投标人填写此表时不得改变表格的形式。
2. 如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。
3. 投标人应将 “开标一览表”（加盖公章并由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字），一份单独密封于一信封内，一份装订入投标文件正本。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：年月日

## 附件三：核心产品情况表

项目编号:

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **核 心 产 品 名 称** | **核心产品品牌** | **备注** |
| 1 | 电磁单头大锅炉 |  |  |

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

## 附件四：投标分项报价表

项目编号:

项目名称：

（单位：元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | 设备名称 |  |  |  | |  |  |
| 2 | 品牌型号及规格 |  |  |  | |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  | |  |  |
| 4 | 设备单价 |  |  |  | |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  | |  |  |
| 6 | 设备总价 |  |  |  | |  |  |
| 7 | 备品备件价 |  |  |  | |  |  |
| 8 | 附件价 |  |  |  | |  |  |
| 9 | 专用工具价 |  |  |  | |  |  |
| 10 | 运输费、人工费 |  | | | | | |
| 11 | 保险费 |  | | | | | |
| 12 | 安装调试费 |  | | | | | |
| 13 | 技术服务费 |  | | | | | |
| 14 | 税金 |  | | | | | |
| 15 | 培训费 |  | | | | | |
| 16 | 质量保证期内的服务费用 |  | | | | | |
| 17 | 其他费用 |  | | | | | |
| 18 | 投标总价 | （大写）人民币 | | | （小写）￥ | | |
| 19 | 备注 |  | | | | | |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

## 附件五：商务条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离  情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中商务条款按上列格式逐条说明。

**投标人声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应招标文件商务条款的所有要求。**

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

## 附件六：技术条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离  情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中技术条款按上列格式逐条说明。

**投标人声明：表中未列全的技术条款，我方均表示完全响应招标文件技术条款的所有要求。**

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

## 附件七：同类业绩一览表

项目编号:

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 中标金额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

## 附件八：中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第\_\_\_\_\_\_项\_\_\_\_\_\_\_\_\_行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为 \_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：年月日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

## 附件九：残疾人福利性单位声明函

**残疾人福利性单位声明函**

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：年月日

## 附件十：中标服务费承诺

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：）招标（项目编号: ），我方承诺：

1. 若我方中标，将严格遵照本项目招标文件的规定向代理采购机构缴纳中标服务费。

2. 若我方中标后拒绝如数缴纳或未按本项目招标文件规定的期限缴纳中标服务费，则视为我方自动放弃该中标结果，贵方有权重新确定中标结果，我方对此无任何异议。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

## 附件十一：投标人提交的其它商务和技术资料

项目编号:

项目名称：

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

附件

**阳江市政府采购供应商资格信用承诺函**

(样本)

我 方 自 愿 参 加 ( 项 目 名 称 ) 项 目 ( 项 目 编 号： )的政府采购活动，并郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件，具体包括:

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任，

特此承诺。

供应商名称(公章):

统一社会信用代码:

法定代表人或授权代表(签名):

日期: 年 月 日

注:供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”

## 其 他 格 式

**（以下文件勿装订在投标文件内）**

**购买标书登记表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | |
| 招标编号 |  | 购买时间 |  |
| 投标商名称 |  | | |
| 地址 |  | | |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 拟投设备 |  | | |
| 制造厂商 |  | | |
| 经营范围 |  | | |

**询问函、质疑函格式**

**说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。**

1：询问函格式

**询问函**

广东业信采购招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项一）

（1）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（问题或条款内容）

（2）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）

（3）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（建议）

二、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年月日

2：质疑函格式

**质疑函**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑投标人的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。