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[bookmark: _Toc22828]第一章 投标邀请
广东业信采购招标有限公司受阳江市博物馆的委托，采用公开招标方式组织采购阳江市博物馆漠阳楼分馆（岭南书院）安防监控及安全用电升级改造项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。
一、项目概述
1.名称与编号
项目名称：阳江市博物馆漠阳楼分馆（岭南书院）安防监控及安全用电升级改造项目
采购项目编号：YXCG-20260710
采购方式：公开招标
预算金额：365393.43元
2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）
采购包1(阳江市博物馆漠阳楼分馆（岭南书院）安防监控及安全用电升级改造项目):
采购包预算金额：365393.43元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	是否允许进口产品

	1-1
	其他专业技术服务
	阳江市博物馆漠阳楼分馆（岭南书院）安防监控及安全用电升级改造
	1（项）
	详见第二章
	否

	1-2
	信息安全设备
	400万像素变焦筒型网络摄像机
	10(台）
	详见第二章
	否


本采购包不接受联合体投标
合同分包：不允许合同分包
合同履行期限：签订合同后45个日历天内完工并通过初步验收（超出该完工期将作为无效投标处理）
二、供应商的资格要求
1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或出具《承诺函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务状况报告或2026年至今任意一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明或出具《承诺函》）。
4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供设备及专业技术能力情况或出具《承诺函》。
5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
采购包1（阳江市博物馆漠阳楼分馆（岭南书院）安防监控及安全用电升级改造项目）：无
3.本项目特定的资格要求：
采购包1（阳江市博物馆漠阳楼分馆（岭南书院）安防监控及安全用电升级改造项目）：
1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。
3)本项目不接受联合体投标。
4）供应商须在招标代理机构登记并购买招标文件。
三、购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价
  1.购买招标文件时间：2026年8月5日至 2026年8月12日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。
  2.购买招标文件地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼205室。
  3.招标文件售价：招标文件每套人民币500元，售后不退。
4.招标文件获取方式：现场发售。
5.购买招标文件必须携带:
1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件、营业执照复印件和相关资质证书复印件及《购买标书登记表》加盖投标人公章到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖投标人公章的将不予受理。
2）供应商须提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图。（证明文件须加盖投标人公章）（以采购代理机构或采购人查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
四、招标文件的公示
  招标文件公示时间及下载：  2026年8月5日至2026年8月12日。
五、投标截止时间、开标时间及地点
    1.递交投标文件时间：2026年8月26日9:00-9:30 (北京时间)。
  2.投标截止时间、开标时间：2026年8月26日9:30(北京时间)。
3.递交投标文件地点、开标地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼201开标室
六、本项目联系方式：
 1.采购人信息
名称：阳江市博物馆
地    址：阳江市江城区新江北路文化艺术中心大楼一楼D区
联 系 人：姜汝羡
联系电话：0662-2261828
 2.采购代理机构信息
名称：广东业信采购招标有限公司
地址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼
联系方式：0662-3167266
 3.项目联系方式
项目联系人：谢小姐
电话：0662-3167266



广东业信采购招标有限公司
  2026年8月5日



[bookmark: _Toc13712]第二章 采购需求
注：
1.凡属于政府强制采购节能产品，请投标供应商承诺在交货时提供《节能产品政府采购清单》中的产品。(注：《节能产品政府采购清单》投标供应商可查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>。)
2.凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，交货时不能提供超出此目录范畴外的替代品，产品还须同时具备国家认证认可监督管理委员会颁布《中国强制认证》(CCC认证)。
[bookmark: _Toc7104]一、项目概述
阳江市博物馆漠阳楼分馆（岭南书院）（以下简称“漠阳楼分馆”）位于阳江市区鸳鸯湖公园内，该馆从2023年6月启动建设，2024年9月26日正式揭牌开放，是阳江市重点打造的岭南书院、新时代文明实践点。项目总建筑面积总面积2168平方米，共五层，一层为24小时自助书吧，二层为阳江历史文化展，三层、四层为漆画精品展和阳江名家作品展，五层为名家工作室，是集文化展示、公共服务于一体的综合性场所。
岭南书院整合了漠阳楼的典藏资源与鸳鸯湖公园的海鸥观礼台、生态绿道等自然景观，融合文物典藏与文化名人资源，集研究、展示、讲学、培训于一体，定位为文明实践的重要阵地、文脉传承的重要高地、文化交流的重要平台和新人培育的重要载体。2024年12月15日，书院加挂了新时代文明实践点。
作为集文化展示、公共服务于一体的综合性场所，书院内收藏大量文物及艺术展品，日均接待游客量持续增长。为了提升纪念馆的管理水平、优化游客体验、保障游客安全，精准掌握纪念馆内各区域的情况变得至关重要。
本项目需结合馆内布展情况配套建设安防系统，以满足GB/T 16571《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》及馆内安全管理规定。
本项目防护部位为漠阳楼分馆，本项目以三级风险部位防护为核心，同步保障展厅整体防护，实现重点强化、分级防控的安防目标。
当前馆内有的3台200万像素球机、32台200万像素筒型摄像机、49台200万像素半球摄像机，共计84台摄像机，其中共有20台摄像机故障，包括1台电梯半球、9台半球摄像机、10台筒型摄像机。监控中心有1台海康威视硬盘录像机（装有4个4TB硬盘），2台大华硬盘录像机（其中1台装有4个硬盘，1台装有2个硬盘），采用3个显示屏直连3台硬盘录像机的视频输出接口来显示馆内的视频。预览和回放只能通过现场硬盘录像机来操作。其中共有20台摄像机故障，包括1台电梯半球、9台半球摄像机、10台筒型摄像机。
本项目主要由视频监控升级改造、安全用电监测、人员密集统计系统、出入口控制系统、不间断电源修复、原有入侵报警系统接入组成，共设计各类点位如下：25个视频监控点位（含10台400万像素变焦半球型网络摄像机、10台400万像素变焦筒型网络摄像机、3台400万像素大模型筒型摄像机、1台400万像素电梯半球摄像机、1台400万像素双广角型网络摄像机），其中20个为更换原有故障摄像机，5个为新增监控点；4套安全用电监测设备；5台多维客流统计摄像机；1套出入口控制系统；1套不间断电源。改造后共有94台摄像机，包含64台200万像素摄像机、30台400万像素摄像机。

采购包1（阳江市博物馆漠阳楼分馆（岭南书院）安防监控及安全用电升级改造项目）
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	签订合同后45个日历天内完工并通过初步验收（超出该完工期将作为无效投标处理）

	标的提供的地点
	采购人指定地点

	付款方式
	第1期：支付比例40%,合同生效之日起五个工作日内采购人向中标人支付合同总价的40%作预付款；
第2期：支付比例40%,所有货物到达指定地点经采购人确认后五个工作日内采购人向中标人支付至合同总价的80%；
第3期：支付比例20%,通过采购人(或采购人委托的第三方)签字验收合格后五个工作日内采购人向中标人支付至合同总价的100%。
中标人凭以下有效文件与采购人结算：
(1)中标通知书；
(2)合同；
(3)中标人开具的正式发票。

	验收要求
	1.中标供应商认为项目已达到约定的竣工验收条件，应通知采购人，各方应根据合同约定进行项目初步验收。项目如未能通过初步验收，中标供应商应根据初步验收结果对未能通过的内容进行整改或修复。整改修复完毕之后，重新组织初步验收。
2.初步验收通过后，经30天试运行达到合同和方案设计要求的，由采购人出具系统试运行报告。
3.本项目在初步验收后需经具备CMA资质的第三方检测机构进行检验检测，采购人负责选取检测机构并支付检测费用，中标供应商应全程配合检测，提供完整资料、现场调试、人员值守等全部配合工作，不得收取额外配合费用。若因中标供应商原因导致检测不通过，整改及后续检测所产生的费用均由中标供应商承担。
★4.检测通过并出具检测报告后，由采购人组织广东省文物安防专家按照广东省安全技术防范管理的要求进行安全防范系统的专家验收。通过专家验收视为通过项目最终验收。（提供《承诺函》，格式自拟）
5.验收要求：①产品均为近10个月内原厂制造的全新合格产品，且有合法透明的来源渠道，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，可依常规合法安全使用。②包装标准为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。③中标供应商须为验收提供必需的一切条件及相关费用，以采购人的名义作为终端客户，负责办理所有产品设备(包括保修卡)的一切保修注册备案手续。验收交付前的保管安全责任由中标供应商承担，采购人为此可无偿提供必要的临时仓储场所。

	履约保证金
	不收取

	投标报价包括
	投标价必须包括完成项目全部内容所需的所有费用。包括设备费、设备运至合同指定 地点的运输费、卸装就位费、保险费、税费、安装调试费、与土建项目的安装施工配合费、验收以及培训等一切费用，采购人不再支付任何费用。

	合同签订要求
	采购合同由中标供应商凭《中标通知书》与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出之日起30个日历日内。

	培训要求
	1.在设备安装、调试完成后中标供应商应派遣熟悉本项目的技术人员对建设单位的相关技术人员进行现场培训。培训内容包括设备的参数设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除、终端技术等，以确保建设单位能够对系统有足够的了解和熟悉，能够独立进行日常的维护、保养和管理。
2.中标供应商在培训前拟定详细的培训大纲并提交给采购人，并征得采购人的同意。
3.培训期间中标供应商为采购人提供相应的培训资料。
4.设备安装现场的培训宜在现场安装调试完成后进行，主要是讲解操作方法和故障检测技能，并辅导学员进行操作实习。
5.培训地点和培训人数与时间由中标供应商和采购人商定。

	售后服务要求
	1.验收交付后连续正常使用累计满1年（若生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按生产厂家的规定执行），质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由施工单位免费提供。如货物因自身故障致停用时间累计超过20天时，则质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以重新更换。
2.质保期内中标供应商提供上门免费服务，周期为3个月一次，形式为预约上门，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现的问题等。
3.提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。对采购人的服务通知，中标供应商在接报后1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，中标供应商必须免费提供相同档次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。



2.技术标准与要求
	序号
	核心产品要求（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术要求

	1
	
	其他专业技术服务
	阳江市博物馆漠阳楼分馆（岭南书院）安防监控及安全用电升级改造
	项
	1
	351996.03
	351996.03
	工业
	详见附表一

	2
	△
	信息安全设备
	400万像素变焦筒型网络摄像机
	台
	10
	1339.74
	13397.40
	工业
	详见附表二



附表一：阳江市博物馆漠阳楼分馆（岭南书院）安防监控及安全用电升级改造
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	项目名称
	参数要求
	单位
	数量
	备注

	一、视频监控系统升级改造

	1
	400万像素大模型筒型摄像机
	1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸，镜头光圈大小为F1.0，内置1颗GPU芯片。
2、最低照度彩色：0.0014lx。
3、在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。
4、中心水平分辨率达到1500线(2688*1520)。
5、具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。
6、具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。
7、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和、度、对比度、锐度等。
8、设备内置容量为8GB的eMMC芯片，存储大模型算法及数据。
9、▲设备内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）。（提供第三方机构出具检测报告复印件，并加盖投标人公章）
10、不低于IP67防尘防水等级。
11、支持电源电压在DC12V±20%范围内正常工作。
12、▲设备在水平视场角不小于90°时，可检测距离设备60m处肩宽不超过20像素的行人。（提供第三方机构出具检测报告复印件，并加盖投标人公章）
13、设备在水平视场角不小于90°时，可检测距离设备70m处车头宽度不超过40像素的机动车。
14、设备采用智能大模型算法，当检测区域存在晃动的树叶、光影时，可对人员，机动车，狗进行目标检测。
15、在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。
16、支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。
17、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
	台
	3
	

	2
	400万像素变焦半球型网络摄像机
	1、支持输出图像分辨率不低于2560 × 1440。
2、最低照度彩色0.005lx。
3、补光距离：最远可达30 m
4、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。
5、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%。
6、内置1个麦克风，具有1个RJ45网络接口，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口。支持DC12V供电。
7、内置（2.7-13.5）mm电动变焦镜头。
8、支持IK10机械碰撞防护等级。
9、IP67防护等级。
	台
	10
	

	3
	400万像素电梯半球摄像机
	1、传感器类型：1/3" 逐行扫描 CMOS
2、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
3、支持电瓶车进电梯精准检测和人数统计
4、内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离30 cm
5、焦距2mm、2.8mm可选
6、补光灯类型：红外（850nm 透镜补光）
7、补光距离：红外最远可达10m 
8、调节方式：手动
9、转动角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°    
10、主码流帧率分辨率：P制：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）；N制：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
11、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264
12、网络传输类型：有线
13、有线网络参数：1个 RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 
14、宽动态：真宽动态 
15、音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器
16、报警：1路输入，湿接点，支持3.3 V~5 V范围电位；1路输出，干接点，开关量，支持最大DC 60V，2A 
17、IK08
	台
	1
	

	4
	400万像素双广角型网络摄像机
	1、支持输出分辨率不小于3040x1368
2、最低照度彩色：0.005 lx。
3、内置不少于1个麦克风，1个扬声器，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口。
4、红外补光时可识别摄像机30米处的人体轮廓
5、▲摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°。（提供第三方机构出具检测报告复印件，并加盖投标人公章）
6、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。
7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%。
8、不低于IP66防尘防水等级。
9、支持DC12V和PoE供电时，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。
10、支持手动调节进行-75°~75°旋转。
	台
	1
	

	5
	摄像机支架
	摄像机支架
	套
	14
	

	6
	网络硬盘录像机
	1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘；
2、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘；
3、支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽160Mbps
4、可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像
5、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；
6、▲支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能；（提供第三方机构出具检测报告复印件，并加盖投标人公章）
7、可定期自动检测样机版本，检测到版本更新时，可提示是否进行在线升级；
8、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；
9、支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。
10、▲支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。（提供第三方机构出具检测报告复印件，并加盖投标人公章）
11、支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。
12、接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。
	台
	1
	

	7
	8TB硬盘
	1、标称容量：8TB
2、外形规格：3.5-inch
3、接口类型：SATA
4、刻录技术：CMR
5、转速：5400RPM
6、缓存：256MB
7、最大读取速度：215MB/s
8、接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
9、平均读写功率（W）：5.3W
10、加载/卸载周期：600,000
11、MTBF：1,000,000
12、年负荷（TB/年）：180TB
	个
	12
	

	8
	安防系统专用平台
	1、设备具有1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、5个SATA接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）
2、支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。
3、运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。
4、支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。
5、监控点最大管理容量为300路。
6、客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示
7、支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印
8、支持管理10个电视墙，监控点上墙出图像耗时小于3秒，支持电视墙场景管理和场景切换
9、▲支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作（提供第三方机构出具检测报告复印件，并加盖投标人公章）
10、通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流
11、支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表
12、支持管理门禁点数量500个
13、支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员
14、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计
15、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态
16、支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变
17、支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况，支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计，支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现
18、▲支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像（提供第三方机构出具检测报告复印件，并加盖投标人公章）
19、显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz设置选项
	台
	1
	

	9
	HDMI线
	1、HDMI线
	条
	4
	

	10
	多媒体管理工作站
	多媒体管理工作站
	台
	1
	

	11
	24口POE交换机
	1、配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆光口数≥2
2、交换容量≥52 Gbps
3、包转发率≥38.688 Mpps
4、提供CQC认证证书
5、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370 W
6、支持400米远距离传输（搭配中继器使用）
7、支持6KV防浪涌（PoE口）
8、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z
	台
	3
	

	12
	24口千兆二层交换机
	1、配置：可用千兆光接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4
2、支持独立的console管理串口
3、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps
4、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能，支持OSPF FRR 功能，支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能
5、支持端口节能功能
6、支持NQA功能，NQA能够正常探测
7、支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能，支持堆叠链路负载分担，支持链路聚合及聚合零丢包功能
8、支持CPU保护功能
9、设备支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能
10、设备支持BFD for IPv4路由功能、支持BFD for IPv6路由功能
11、设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚，支持命令行(CLI)配置
12、支持IPv4路由≥900条；IPv6路由≥200条；
13、支持双风扇设计
14、支持在网络管理平台上实现对交换机和摄像头、门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能
15、支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接
16、▲支持接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示（需提供带有CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告扫描件，并加盖原厂公章）
17、▲支持在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息（提供第三方机构出具检测报告复印件，并加盖投标人公章）
	台
	1
	

	13
	电视墙支架
	1、电视墙支架
	个
	3
	

	14
	机柜
	600*1000*1600机柜
	台
	1
	

	15
	2位控制台
	2位控制台
	台
	1
	

	16
	校时器
	校时器
	台
	1
	

	17
	安全防范全系统调试
	安全防范全系统调试
	系统
	1
	

	二、安全用电监测

	18
	组合式电气火灾探测器
	1、供电电压：AC 220 V，50 Hz
2、报警音量：≥70 dB(A)，1 m
3、安装方式：导轨安装
4、报警项目：过压报警、欠压报警、断电报警、断零报警、过流报警、过载报警、剩余电流报警、故障电弧报警、温度报警、联动输入报警、错相报警
5、数据监测：剩余电流、线缆温度、环境温度、相电压、相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、有功电能、箱体湿度检测
6、通讯方式：有线
7、接口：5路温度接口、1路剩余电流、4路电流接口（N相可复用剩余电流通道）、3路电压、2路485接口、1路网口、1路5V/1A输出、1路12V/1A脉冲输出、1路开关量输出、2路开关量输入
8、状态指示灯：报警、故障、消音、网络、运行
9、功耗：≤12 W(单机工作)
10、采集范围：温度：0-150℃，阈值45-140℃， 默认阈值68℃；相电压：0-500V，过压阈值>欠压阈值，过压阈值默认264V，欠压阈值默认176V；零地电压：10-500V，默认阈值10V；相电流：支持63A、100A、250A、400A、630A、1000A的互感器， 默认阈值In*80%；剩余电流：0-1000mA，默认阈值200mA；有功功率：[0，220V*In]，默认阈值10kw；有功电量等级：1.0级
11、防护等级：IP30
12、产品执行标准：GB 14287.2-2014；
13、GB 14287.3-2014；
14、▲设备应具有断零报警功能（提供第三方机构出具检测报告复印件，并加盖投标人公章）
15、设备可扩展接入用电监测模块或温度监测模块，最大支持接入32个用电监测模块或8个温度监测模块
16、▲设备应具有过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、剩余电流报警、过温报警、市电断电报警、断零报警等报警类型（提供第三方机构出具检测报告复印件，并加盖投标人公章）
17、设备应能通过平台实现远程升级功能，同时具备本地升级功能
	台
	4
	

	19
	智慧用电安全箱
	智慧用电安全箱
	个
	4
	

	20
	剩余电流互感器160A
	1、剩余电流互感器
2、能精确感知毫安级漏电，及时预警
3、持续监测线路状态，漏电即触发警报
4、检测对象：用电线路的漏电量的大小
	个
	1
	

	21
	剩余电流互感器250A
	1、剩余电流互感器
2、检测对象：用电线路的漏电量的大小
	个
	2
	

	22
	剩余电流互感器630A
	1、剩余电流互感器
2、检测对象：剩余电流
	个
	1
	

	23
	过线电流互感器200A
	1、过线电流互感器
2、检测对象：用电线路的电流大小
	个
	9
	

	24
	过线电流互感器400A
	1、过线电流互感器
2、检测对象：用电线路的电流大小
	个
	3
	

	25
	温度传感器
	1、温度传感器
2、探测器种类：NTC热敏电阻
3、温度测量范围：-40℃～150℃
4、工作温度：-50℃～260℃
5、检测精度：1%
6、测量范围：温度测量范围：-40℃～150℃ 
7、检测对象：检测用电线路的温度
	个
	12
	

	26
	电气网管模块
	1、消防设备管理，支持接入火灾自动报警、电气火灾、可燃气体、消防用水、可燃气体、充电桩系统的设备，进行添加、修改、删除、查询、同步，并支持批量导入、导出等功能，并支持对传感器进行阈值配置。
2、支持与数据网关进行双向同步，从主机同步传感器信息到平台，也可将传感器信息同步至主机，保持设备与平台信息的一致。
3、支持从平台配置设备的阈值，传感器超过阈值后，进行报警预警。支持下发水压、液位、电气火灾的电压、电流、温度、功率等阈值。
4、支持查看设备详情，包含设备名称、编号、类型、型号、在线状态、设备状态、详细位置等信息，并查看该设备下传感器列表、报警记录、故障记录、在离线记录及其他操作记录。
5、报警平台支持配置消防系统的报警分级通知，当一级用户在设定时间内未处理事件，则自动进行逐级推送。可灵活按区域、报警类型配置分级通知，并支持选择语音、短信和APP的推送方式；其中，每一级可选多人，最大可支持10级推送。
6、平台支持配置报警推送周期，并支持各系统配置不同的报警推送周期；当超过设定的报警推送周期后，平台应支持再次提醒用户。
7、支持对各系统都报警/故障配置是否订阅、配置事件等级；按设备及传感器，进行报警/故障进行屏蔽，并结合时间模板，在屏蔽时间段内的设备/传感器的报警、故障平台将不再接收。
8、支持对用电设备的远程升级，运维人员可以在平台上完成选择设备、上传升级包、远程执行升级操作的全部流程，系统自动记录升级进度、结果和历史记录，提升了设备运维的效率。
9、系统通过按点位配置、excel批量导入；支持通过图形配置，进行安消点位的快速配置，点位上图后，点击监控点查看监控点的实时监控，并进行可视域的绘制，在范围内的消防传感器和监控点进行自动关联。
10、数据监测实时展示火灾自动报警、电气火灾、可燃气体、消防用水、可燃气体等系统内设备状态、联网状态、电量状态、实时监测值、监测值记录、参考阈值等信息，提供监测值历史曲线，用户可对设备监测数据进行查看、筛选，以及对部分设备进行消音、分合闸的控制。
11、对火灾报警、电气火灾、可燃气体、消防用水、视频图像预警、充电桩等系统状态进行实时监测，及时推送报警和故障。红色表示处于报警状态，黄色表示隐患状态。
12、对接入平台的所有消防设备运行状态进行统计与分析，从短期变化到长期趋势，全方位洞察设备健康状态。按照7天/30天/一年的维度，进行设备故障原因和趋势的统计分析、区域消防设备统计分析、设备画像占比等，帮助运维快速定位和排查设备故障。基于设备画像的故障类型分类，系统能够快速定位故障原因，通过直观展示设备的故障频发点和常见问题，加速问题解决，并为预防性维护提供指导。
	套
	1
	

	27
	电气工作台模块
	1、查看真是火警数、今日报警数、未处理报警数、今日隐患数、未处理隐患数和屏蔽传感器的数量。
2、支持白色系和暗色系的切换。
3、支持接受报警时，通过电脑语音进行报警内容的播报，查看报警点的位置信息、联动预览回放、联动抓图等功能。
4、支持在工作台对报警等级、报警类型、报警时间、处理状态进行筛选，支持报警的批量处理。
5、支持对疑似火警的判断。
6、支持查看报警的操作记录、查看联系人及联系方式、设备操作、输入处理意见，并将报警处理为核实中、误报、测试、火警等。
7、支持核实为真实火警后，启动应急预案。
8、支持接收隐患、查看隐患详情及处理隐患，查看隐患信息、位置信息、隐患日历及隐患图片；隐患类型包含巡查隐患、一键上报隐患、防火检查隐患、岗位自查隐患、设备故障及误报隐患。
9、支持在工作台对隐患类型、隐患时间、处理状态进行筛选，支持隐患的批量处理。
10、支持隐患处理时，查看操作记录、联系人、设备操作、输入处理意见，并将隐患处理未处理中、转工单和已处理。 
11、支持查看真实火警记录，对真实火警的记录进行处理。
	套
	1
	

	28
	电气监测模块
	1、设备接入：支持接入组合式电气火灾探测器等智慧用电系列设备。
2、设备管理：支持对设备进行阈值的下发，包含电压、电流、电气温度、功率等阈值进行配置。
3、数据监测：支持监测剩余电流、总电量、视在功率、今日电量、电气温度、电流、无功功率、电压、有功功率、功率因数等数据，并支持远程开闸合闸的操作控制。
4、分组管理：支持对用电设备进行分组管理。
5、预警管理：支持按工作日和节假日的时间模板配置预警模板，对分组配置电流和功率的预警阈值。
6、远程升级：支持用电主机设备的远程升级。
	套
	1
	

	三、人员密集统计系统

	29
	400万像素变焦多维客流筒型摄像机
	1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸；内置GPU芯片。
2、最低照度彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx。
3、自带白光补光灯，补光距离不小于50米。
4、焦距&视场角：2.8~12 mm：水平视场角：107.1°~45.9°，垂直视场角：56°~25.7°，对角视场角：130°~52.8°
5、设备水平中心分辨力不小于1400TVL。
6、支持五码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps，第五码流不小于704x576@25fps。
7、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。
8、▲可同时支持人脸比对、人脸属性分析、客流统计及人员重复进出次数统计功能。（提供第三方机构出具检测报告复印件，并加盖投标人公章）
9、支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。
10、▲支持双向统计客流量及统计重复客流数量，并将统计结果实时叠加在监控画面上。（提供第三方机构出具检测报告复印件，并加盖投标人公章）
11、具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、3路报警输入、2路报警输出接口、2个音频输入、1个音频输出接口。
12、支持开启、关闭eMMC保护功能。
13、支持IP67防尘防水。
14、同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±20%范围内变化时可以正常工作。
	台
	5
	

	30
	摄像机支架
	1、摄像机支架
	个
	5
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	基础客流模块
	1、配合客流相机使用，精确获取进出人数，进而提供进客流、出客流、保有量、集客力的数据展示； 
2、报表类型：包括客流量、客流排行、客流同环比、客流实时变化分析、设备客流量等统计；
3、客流预警报警：通过设置客流预警报警阈值，达到阈值时产生报警。
	套
	1
	

	四、出入口控制系统

	32
	人脸门禁一体机
	1、设备应采用嵌入式 linux 系统。
2、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；
3、LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；RS-485 串口╳1 个；输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；内置扬声器╳1 个；门锁 I/O 输出╳1 个；门磁 I/O 输入╳1 个；开门按钮 I/O 输入╳1 个；报警 I/O 输出╳1 个；报警事件 I/O 输入╳2 个；机械防拆开关╳1 个；支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；支持 micro SD 卡槽扩展；支持 MIC 音频输入采集。
4、▲屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。（提供第三方机构出具检测报告复印件，并加盖投标人公章）
5、应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。
6、TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。
7、应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。
8、应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；
9、应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。
10、设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、10000 张人脸库、50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、10000 个密码、10000个掌纹掌静脉特征。
11、应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。
12、应支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。
13、应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机； 
14、应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义。
15、应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。
16、人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸验证距离：＞4m；最小人脸验证距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95%
17、支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。
18、应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。
19、系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程开门；APP 远程开门；系统主要操作响应时间应＜2s；应支持普通、来宾、胁迫、超级、巡更、黑名单等多种用户类型权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255 组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理，支持 64 个假日组管理，支持 128 周计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能。
20、根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；发生以下情况时，系统应报警：1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2.未经正常操作而使出入口开启时；3.出入口开启时间超过设定值时；4.设备被拆除时；5.胁迫卡和胁迫码；6.黑名单卡刷卡时；7.设备在被异常拆除或破坏时；8.设备应具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出。
21、▲设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。（提供第三方机构出具检测报告复印件，并加盖投标人公章）
22、设备应支持对显示页面进行编辑的功能：1.应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2.应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3.应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。
	台
	1
	

	33
	门禁电源
	门禁电源
	个
	1
	

	34
	门控安全模块
	1、硬件接口：RS485*1、韦根*1、电锁输出*1、门磁输入*1、开门按钮*1、报警输入*2，报警输出*1、消防信号输入*1；
2、具有1路硬件消防联动干接点接口，可硬联动门锁打开。
3、具有防拆报警功能；
4、工作电压：DC 12V；
	个
	1
	

	35
	电控锁
	电控锁
	把
	1
	

	36
	按钮
	开门按钮
	个
	2
	

	37
	蓄电池
	12V24AH蓄电池
	个
	1
	

	38
	安全防范分系统调试
	安全防范分系统调试
	系统
	1
	

	五、不间断电源修复

	39
	不间断电源
	6KVA主机，供电1小时
	台
	1
	

	40
	蓄电池
	12V65AH蓄电池
	个
	16
	

	41
	电池柜
	防爆电池柜
	套
	1
	

	六、原有入侵报警系统接入

	42
	原有海康威视报警主机接入调试
	原有海康威视报警主机接入调试
	套
	1
	

	七、配线

	43
	低烟无卤非屏蔽超五类网线
	低烟无卤非屏蔽超五类网线
	m
	3000
	

	44
	低烟无卤RYY 2*1.0mm²护套线
	低烟无卤RYY 2*1.0mm²护套线
	m
	100
	

	45
	低烟无卤RYY 4*1.0mm²护套线
	低烟无卤RYY 4*1.0mm²护套线
	m
	100
	

	46
	低烟无卤RYY 8*0.5mm²护套线
	低烟无卤RYY 8*0.5mm²护套线
	m
	200
	

	47
	低烟无卤RYY 3*2.5mm²护套线
	低烟无卤RYY 3*2.5mm²护套线
	m
	200
	

	48
	接地母线
	接地母线
	组
	1
	

	49
	镀锌线管、线槽
	镀锌线管、线槽
	m
	500
	

	50
	辅料
	辅料
	项
	1
	





  
附表二：400万像素变焦筒型网络摄像机
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	△
	1
	1、支持输出图像分辨率不低于2560x1440。
2、最低照度彩色：0.005 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。
3、补光距离：红外不低于50 m，白光不低于30 m
4、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示
5、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
6、靶面尺寸为1/2.7英寸，内置1个麦克风，具有1个RJ45 网络接口，1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出、1 个复位按钮、1个 SD 卡槽、1个 DC12V 电压输出接口。
7、支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
8、支持电源电源在DC12V±25%范围内变化时正常工作，支持POE。
9、IP67防护等级。
10、内置（2.7-13.5）mm电动变焦镜头。





[bookmark: _Toc23496]第三章 投标人须知
 投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。
[bookmark: _Toc24168]一、名词解释
1.采购代理机构：本项目是指广东业信采购招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。
 2.采购人：本项目是指阳江市博物馆，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。
3.投标人：是指在完成本项目投标登记并提交投标文件的供应商。
4.“评标委员会”是指参考《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定的有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。
5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。
6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。
7.投标文件：是投标人按照招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件。
8.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

[bookmark: _Toc16483]二、须知前附表
	本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	序号
	条款名称
	内容及要求

	1
	采购包情况
	本项目共1个采购包

	2
	开标方式
	线下现场开标

	3
	评标方式
	现场纸质评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）

	4
	评标办法
	采购包1：综合评分法

	5
	报价形式
	采购包1：总价

	6
	报价要求
	各采购包报价不超过预算总价

	7
	现场踏勘
	否

	8
	投标有效期
	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天

	9
	投标保证金
	不收取投标（响应）保证金

	10
	投标文件要求
	共提供3份投标资料，分别封装：
1.投标文件（内含 1 正 4 副，独立装订成册）
2.开标信封（内含“开标一览表”、“分项报价表”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”）
3.投标文件电子版（以光盘或U盘提供，内含PDF及可编辑的投标文件电子版1份，在封面上注明“公司名称-投标文件电子版”）

注：
1.所有投标资料分别密封在不透明的外层封装中，封面需按招标文件封面格式要求标注并加盖公章。
2.每一密封封装上均注明“于     （投标截止时间）   之前不准启封”的字样。
3.投标人未按上述规定对投标文件进行装订、密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给投标人。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人公章或密封章。

	11
	中标候选供应商推荐家数
	采购包1：3家

	12
	中标供应商数量
	采购包1：1家

	13
	有效供应商家数
	采购包1：3家
此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。

	14
	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则
	无：-

	15
	中标供应商确定方式
	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。

	16
	代理服务费
	收取。
采购机构代理服务收费标准：参考发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算（不足6500元按6500元计算，按收费标准总费用80%计算）。中标服务费由中标人在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。

	17
	代理服务费收取方式
	向中标/成交供应商收取

	18
	中标服务费
（以银行转账、电汇方式提交）
	开户名称：广东业信采购招标有限公司
账    号：44547801040002249
开户银行：中国农业银行股份有限公司阳江江城支行

	19
	专门面向中小企业采购
	采购包1：非专门面向中小企业

	20
	信息公告媒体
	全国招标采购公共服务平台
	https://www.hnzbcgxxw.com/

	
	
	广东业信采购招标有限公司网
	http://www.gdgpo.com.cn

	
	
	
	http://www.yjcg.cc




[bookmark: _Toc16335]三、说明
1.总则
采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。
 投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。
本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。
2.适用范围
本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。
3.进口产品
 若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。
4.投标的费用
不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。
5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：
5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。
5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。
5.3 联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。
5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。
6.关联企业投标说明
6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。
6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
7.关于中小微企业投标
 中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。
根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
8.纪律与保密事项
8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。
8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。
8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。
 8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。
8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。
 8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
9.语言文字以及度量衡单位
 9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。
10. 现场踏勘（如有）
10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。
[bookmark: _Toc26791]四、招标文件的澄清和修改
 1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。
 2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。
3.如更正公告有重新发布招标文件的，供应商应下载最新发布的招标文件制作投标文件。
4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
[bookmark: _Toc29499]五、投标要求
1.投标登记
 投标人应在代理机构完成项目投标登记并购买招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。
2.投标文件的制作
2.1投标文件中，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制，其后果由投标人承担。
2.2投标人应正确编制、标记投标文件。关于投标报价（如有报价）说明如下：
 (1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。
(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。
2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作投标文件。
2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。
2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。
2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。
2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。
2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。
2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。
3.投标文件的提交
3.1 递交投标文件的地点与开标的地点为同一地点；投标截止时间与开标时间为同一时间。
3.2投标文件需由专人送交。投标人须将密封和标记后的投标文件，按照招标文件中注明的开标地址于投标截止时间之前送交代理采购机构。
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开标地点公开开标。
3.4代理采购机构将拒绝在投标截止时间后递交的任何投标文件。
4.投标文件的修改、撤回与撤销
4.1 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但必须在规定的投标截止时间之
前以书面通知到代理采购机构，该通知须有投标人法定代表人（负责人）或其授权代表签字。
4.2	投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改投标文件”或“撤销
投标”字样。
4.3	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
4.4	从投标截止时间至投标文件有效期期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则代理采购机
构将按规定不予退还投标保证金。
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现场开启。
6.投标保证金
 6.1投标保证金的缴纳
投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
 如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东业信采购招标有限公司代收。具体操作要求详见广东业信采购招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东业信采购招标有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东业信采购招标有限公司，到账情况以开标时广东业信采购招标有限公司查询的信息为准。
如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。
 电子保函与纸质保函具有同样效力。
 6.2投标保证金的退还：
（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。
备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
 6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；
（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。
7.投标有效期
7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。
7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。
8.样品（演示）
8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。
8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。
8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。
9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：
9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
9.2不符合招标文件中规定的资格要求；
9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc5336]六、开标、评标和定标
1.开标
1.1 开标程序
代理采购机构在招标文件中规定的时间和地点公开开标。开标会由代理采购机构主持。投标人
代表均需按时参加开标会。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。
开标时，由政府采购监督员或投标人代表检查投标文件的密封情况，并宣布检查结果，经确认
无误后，由工作人员当众拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中的“开标一览表”的内容以及代理采购机构认为合适的其他内容。
在投标截止之前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封并宣读。在开标时没有当众拆封和
宣读的投标文件在评标时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予拆封。
唱标结束后，代理采购机构将做唱标记录，并按规定在唱标记录上签字。
1.2开标异议
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。
1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：
（1）经检查投标文件无效的；
（2）因投标人自身原因，未在规定时间内递交投标文件；
2.评审（详见第四章）
3.定标
3.1中标公告：
中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购代理机构将在公示媒体上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。
3.2中标通知书：
 中标通知书在发布中标公告时，同时发出《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。
3.3终止公告：
 项目废标后，采购代理机构将在公示媒体上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。
[bookmark: _Toc14818]七、询问、质疑与投诉
1.询问
 投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。
2.质疑
 2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：
(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
2.2质疑函应当包括下列主要内容：
(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
(4)提出质疑的日期。
2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。
 2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。
2.6质疑联系方式如下：
质疑联系人：谢小姐
电话：0662-3167266
传真：/
邮箱：gdyxcg@126.com
地址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼
邮编：529500
[bookmark: _Toc852]八、合同签订和履行
1.合同签订
 1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
2.合同的履行
 2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
 2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同。
  


[bookmark: _Toc15037]第四章 评标
[bookmark: _Toc24823]一、评标要求
1.评标方法
采购包1(阳江市博物馆漠阳楼分馆（岭南书院）安防监控及安全用电升级改造项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）
2.评标原则
2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。
2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。
2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。
3.评标委员会
3.1评标委员会参考政府采购相关法规组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
3.2评标应遵守下列评标纪律：
（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东业信采购招标有限公司统一对外发布。
（2）对广东业信采购招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。
（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。
※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；
4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
4.5不同投标人的投标文件相互混装；
4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；
4.7投标人的投标文件加盖该项目的其他投标人的公章的。
 说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。
5.投标无效的情形
详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。
6.定标
评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。
7.价格修正
对报价的计算错误按以下原则修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
 注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖公章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc12761]二、政府采购政策落实
1.节能、环保要求
 采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。
相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。
2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除
依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。
（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除
依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。
4.价格扣除相关要求
采购包1（阳江市博物馆漠阳楼分馆（岭南书院）安防监控及安全用电升级改造项目）：
	序号
	情形
	适用对象
	价格扣除比例
	计算公式

	1
	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	货物由小微企业制造
	10%
	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

	2
	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	投标（响应）供应商为大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上
	4%
	大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，报价给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

	3
	节能、环保产品
	——
	2%
	节能产品、环境标志产品价格扣除（若商务评审中已享受评审优惠，价格评审不再享受价格扣除） （1）投标产品(针对非政府强制采购产品)获得有效期内的节能产品认证证书的，节能产品投标报价占总投标报价比例在80%或以上的，对节能产品的价格给予2%的扣除，在80%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供节能产品认证证书）。 （2）投标产品(针对非政府强制采购产品)获得有效期内的环境标志产品认证证书的，环境标志产品投标报价占总投标报价比例在80%或以上的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，在80%以下的，对环境标志产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供环境标志产品认证证书）。 （3）对属于强制采购的节能产品，节能要求作为实质性响应指标，不再享受评审优惠。

	注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。


（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：
在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。
 （2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。
说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。
 （3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。
[bookmark: _Toc14771]三、评审程序
1.资格性审查、符合性审查和异常低价审查
资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）
符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）
资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。
异常低价审查。政府采购评审中出现采购文件明确的异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
被启动异常低价审查的供应商，如果不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。
通过异常低价审查的不足3家，不得进入详细评审。
资格性审查、符合性审查、异常低价审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查、异常低价审查的投标人按无效投标处理。
对各投标人进行资格审查、符合性审查、异常低价审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。
 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
合格投标人不足3家的，不得评标。
表一资格性审查表：
采购包1（阳江市博物馆漠阳楼分馆（岭南书院）安防监控及安全用电升级改造项目）：
	 序号
	资格审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

	2
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或出具《承诺函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务状况报告或2026年至今任意一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明或出具《承诺函》）。

	4
	履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供设备及专业技术能力情况或出具《承诺函》。

	5
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供《承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

	6
	信用记录
	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

	7
	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。



表二符合性审查表：
采购包1（阳江市博物馆漠阳楼分馆（岭南书院）安防监控及安全用电升级改造项目）：
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	须满足带“★”号要求
	按文件要求提供证明材料。

	2
	合同履行期限须满足要求
	签订合同后45个日历天内完工并通过初步验收（超出该完工期将作为无效投标处理）

	3
	投标报价未超出报价上限
	人民币365393.43元（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）

	4
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	提供法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

	5
	其他要求
	按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料


2.投标文件澄清
 2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。
投标人需在规定时间内完成澄清（响应），并加盖公章。
若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。
3.详细评审
采购包1(阳江市博物馆漠阳楼分馆（岭南书院）安防监控及安全用电升级改造项目):
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	商务部分30.0分
技术部分40.0分
报价得分30.0分

	技术部分
	设备的质量及技术性能（15.0分）
	根据各投标人提交的投标文件对应招标文件的技术要求等响应情况进行评审，完全满足或优于招标文件要求的得15分。
本项目技术要求中带“▲”的为重要技术参数（共15项，满分15分），未响应或不满足的每一项扣1分。
注：如技术要求中有明确了提供的证明资料，则以技术要求中要求的为准，如技术要求中无明确要求证明材料的，按《技术和服务要求响应表》响应情况为准，不提供不得分。

	
	对本项目背景、需求的理解程度（4.0分）
	对供应商结合国家法律、法规、行业规范及政策要求、项目环境特点和博物馆安全防范技术的运用，针对本项目背景、需求的理解程度进行综合比较：
1.理解非常详细、准确，完全满足项目需求的，得4分；
2.理解较详细、准确，基本满足项目需求的，得2分；
3.理解基本详细、准确，不完全满足项目需求的得1分；
4.理解不够详细、准确或未提供方案的，得0分。

	
	项目实施的重点、难点（4.0分）
	对供应商针对本项目建设过程中关于博物馆文物安全保护（包括人防、物防、技防）、实施期间游客安全及日常管理等的重点、难点认识以及应对措施方案评价：
1.重点、难点认识非常全面、详细，应对措施具有非常高的针对性、可行性，完全满足项目需求的，得4分；
2.重点、难点认识较全面、详细，应对措施具有较高的针对性、可行性，基本满足项目需求的，得2分；
3.重点、难点认识基本全面、详细，应对措施具有基本的针对性、可行性，不完全满足项目需求的得1分；
4.重点、难点认识不够全面、详细，应对措施不具有针对性、可行性，或未提供方案的得0分。

	
	技术方案（6.0分）
	对供应商的整体技术方案（包括评估分析、系统功能、架构建议及相关的图纸<如布点图、线路走向图、系统架构图>、预期效果）以及与现系统对接、联网方案的评价：
1.方案内容非常完整详细、能完全满足本项目的要求、具有非常高的可操作性，设计图纸非常齐全准确，得6分；
2.方案内容较完整详细、较能满足本项目的要求、具有较高的可操作性，设计图纸较齐全准确，得3分；
3.方案内容基本完整详细、基本满足项目的要求、具有基本的可操作性，设计图纸基本齐全准确，得1分；
4.方案内容不够完整详细、不能满足项目的要求、不具有可操作性，没有提供设计图纸或图纸不够齐全准确，得0分。

	
	项目实施方案（6.0分）
	对供应商针对本项目制定的项目实施方案（包括项目实施的风险分析、项目进度计划及保障、质量保障方案、安全保障方案、施工难点及工艺，对博物馆场所安全技术防范系统项目建设的组织经验）进行综合比较：
1.方案内容非常详细、准确，对本项目博物馆现场的特殊性具有非常高的针对性，完全满足项目需求的，得6分；
2.方案内容较详细、准确，对本项目博物馆现场的特殊性具有已定的针对性，基本满足项目需求的，得3分；
3.方案内容一般详细、准确，对本项目博物馆现场的特殊性具有一般的针对性，不完全满足项目需求的得1分；
4.方案内容不够详细、准确，对本项目博物馆现场的特殊性不具有针对性，或未提供方案的得0分。

	
	售后服务方案（5.0分）
	对供应商针对本项目提供的售后服务方案评价：
1.方案内容非常详细具体，具有非常高的针对性、可行性，完全满足项目需求的，得5分；
2.方案内容较详细具体，具有较高的针对性、可行性，基本满足项目需求的，得2分；
3.方案内容基本详细具体，具有基本的针对性、可行性，不完全满足项目需求的，得1分；
4.方案内容不具体，没有针对性、可行性，或未提供方案的得0分。

	商务部分
	同类业绩（15.0分）
	在2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），以供应商名义独立完成的同类项目（与本项目采购内容相关的同类），每项得3分，本项累计最高15分。
注：须提供①合同的关键页扫描件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、含签订合同双方的落款盖章、签订日期）；②项目验收合格的验收资料（包含验收结论汇总表）等证明材料关键页扫描件作为证明材料，缺一不得分。

	
	拟投入项目负责人（4.0分）
	拟派本项目项目负责人（1人，不得兼任）：
1.具有有效的电子类高级或以上职称证书的，得2分；具有有效的电子类中级职称证书的，得1分。
2.具有有效的系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师证书的，得2分。
注：（1）须提供证书扫描件和投标文件提交截止前6个月内任意一个月在供应商单位（含上级公司及其他分支机构）为其缴纳社保证明等证明文件扫描件并加盖供应商公章，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料，不提供不得分。（2）同一类证书按最高级别计算，不能重复得分。

	
	拟投入项目团队成员（11.0分）
	供应商拟派本项目的团队成员具有以下证书的（项目负责人除外）：
1.具有有效的电子类高级工程师或以上职称证书的，每提供1个得2分；具有有效的电子类中级工程师职称证书的，每提供1个得1分。本项最高3分；
2.具有有效的《职业技能等级证书》职业名称为安全防范系统安装维护员的，每提供1个得1分，最高得2分。
3.具有有效的《专项职业能力证书》专项职业能力考核记录为视频监控技术应用的，每提供1个得1分，最高得2分。
4.具有有效的《特种作业操作证》作业类别为电工作业的，每提供1个得1分，本项最高2分。
5.具有有效的《特种作业操作证》作业类别为高处作业的，每提供1个得1分，本项最高2分。
注：须同时提供以下材料：（1）须提供证书扫描件和投标文件提交截止前6个月内任意一个月在供应商单位（含上级公司及其他分支机构）为其缴纳社保证明等证明文件扫描件并加盖供应商公章，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料，不提供不得分。（2）一人多证不得重复得分，以最高职称为准。

	投标报价
	投标报价得分 (30.0分)
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。




4.汇总、排序
采购包1：
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。
5.中标价的确定
除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。
6.其他无效投标的情形：
(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。
(2)投标文件提供虚假材料的。
(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。
(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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项目编号：                                    
 
项目名称：                                   





 注：本合同仅为合同草案文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订和细化。




甲　　方：　　　　　      
电　　话：　　　　　      　　传　　真：　　  　　　地　　址：　　　   
乙　　方：　　　        　
电　　话：　　        　　　　传　　真：　  　　　　地　　址：　　   　
 
根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
一、货物内容
	名称
	品牌、规格、标准/主要服务内容 
	产地
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	 **
	** 
	** 
	** 
	** 
	 **
	** 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计：人民币大写：**元整
	￥：**

	
	
	
	
	
	
	


 
合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。
二、合同金额
合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。
三、设备要求
货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
四、交货期、交货方式及交货地点
     1.交货期：
     2.交货方式：
     3.交货地点：
五、付款方式
由甲方按下列程序在        内付款：
1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。
2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的 %，
同时无息退还乙方的合同履约保证金。
3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。
4.对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。
六、质保期及售后服务要求
1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。
2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同规格的设备予甲方临时使用。
七、安装与调试
1.乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
八、验收：
1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
九、违约责任与赔偿损失
1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：
    4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。
十、争议的解决   合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。
十一、不可抗力
1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十二、税费
1.在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
十三、 其它
1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
十四、合同生效
1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
2.合同一式    份。
 
甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：
代表：                                   代表：
签订地点：
签订日期：　　　年　　月　　日           签订日期：　　　年　　月　　日
开户名称：
银行帐号：
开 户 行：

[bookmark: _Toc21217]第六章 投标文件格式与要求
投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：
 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。
 这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。
2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。
4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。
5.信用记录查询
（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；
（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；
（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；
 采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。
6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。
  






[bookmark: _Toc29600]投标文件封面
（项目名称）

投标文件封面
（正本/副本）













采购项目编号：YXCG-20260710
所投采购包：第 包
（投标人名称）
年   月   日
  



[bookmark: _Toc25872]投标文件目录
一、投标函
二、开标一览表
三、分项报价表
四、政策适用性说明
五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件
六、法定代表人证明书
七、法定代表人授权书
八、投标保证金
九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
十、资格性审查要求的其他资质证明文件
十一、承诺函
十二、中小企业声明函
十三、监狱企业
十四、残疾人福利性单位声明函
十五、联合体共同投标协议书
十六、投标人业绩情况表
十七、技术和服务要求响应表
十八、商务条件响应表
十九、履约进度计划表
二十、各类证明材料
二十一、采购代理服务费支付承诺书
二十二、需要采购人提供的附加条件
二十三、询问函、质疑函、投诉书格式
二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等









[bookmark: _Toc10535][bookmark: _Toc2983]格式一：投标函
投标函
 致：广东业信采购招标有限公司
 你方组织的“阳江市博物馆漠阳楼分馆（岭南书院）安防监控及安全用电升级改造项目”项目的招标[采购项目编号为：YXCG-20260710]，我方愿参与投标。
(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。
我方确认收到贵方提供的“阳江市博物馆漠阳楼分馆（岭南书院）安防监控及安全用电升级改造项目”项目的招标文件的全部内容。
我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：
 （一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。
 （二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。
 （三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。
 （四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
 （五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。
 （六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。
 （七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。
 （八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。
 （九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）
 （十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
 （十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：
（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；
（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：
（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。
 （十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。
（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。
 （十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：
 地 址：__________________邮政编码：__________________
 电 话：__________________
 传 真：__________________电子邮箱：__________________
 代表姓名：__________________职 务：__________________
 投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________
 投标人名称（盖章）：__________________
 日期： 年 月 日

  













[bookmark: _Toc30226][bookmark: _Toc6497]格式二：开标一览表
开标一览表
 
采购项目编号：
项目名称：
投标人名称：

	序号
	采购项目名称/采购包名称
	投标报价
（元/%）
	交货或
服务期
	交货或服务地点
	备注

	1
	



	
大写：人民币                 

小写：¥                   
	
	
	



注：
1.  投标人填写此表时不得改变表格的形式。
2. 如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。
3. 投标人应将 “开标一览表”（加盖公章并由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字），一份单独密封于一信封内，一份装订入投标文件正本。





投标人签章：__________________
日期： 年 月 日
  








[bookmark: _Toc29849][bookmark: _Toc16932]格式三：分项报价表
分项报价表
 
采购项目编号：
项目名称：
投标人名称：
采购包：
货币及单位：人民币/元
	品目号
	序号
	货物
名称
	规格
型号
	品牌
	产地
	制造商
名称
	单价
	数量
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
投标总价
	
（大写）人民币
	
（小写）￥




	品目号
	序号
	服务
名称
	服务
范围
	服务
要求
	服务
时间
	服务标准
	单价
	数量
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
投标总价
	
（大写）人民币
	
（小写）￥






投标人签章：__________________
日期： 年 月 日




[bookmark: _Toc3763][bookmark: _Toc7773]格式四：政策适用性说明
政策适用性说明
按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：
	 序号
	 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）
	 制造商(开发商)
	 制造商企业类型
	 节能产品
	 环境标志产品
	 认证证书编号
	 该产品报价在总报价中占比（%）

	 1
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	
	
	
	
	
	
	

	 ...
	
	
	
	
	
	
	


注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；
2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________
日期： 年 月 日
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[bookmark: _Toc31474]格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）


注：
1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）
2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。























附件1
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。




















附件2
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
 1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
 2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
3. ……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）： __________________
日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日
注：
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。





附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）
关于本国产品比例的承诺函（如适用）
本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。
本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________
日期：______ 年 ______ 月 ______ 日



















附件4
本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。
2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。



























[bookmark: _Toc17826]

[bookmark: _Toc3363]格式六：法定代表人（负责人）证明书
（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）
法定代表人（负责人）证明书
_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人（负责人），特此证明。
有效期限：__________________
附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________
注册号码：____________________企业类型：____________________________
经营范围：__________________________
 投标人名称（盖章）：__________________
 地址：__________________
 法定代表人（负责人）（签字或盖章）：__________________
 职务：__________________
 日期： 年 月 日

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。


[image: 4]


法定代表人身份证正反面复印件
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[bookmark: _Toc11191][bookmark: _Toc22863]格式七：法定代表人（负责人）授权书
法定代表人（负责人）授权书格式
（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）
法定代表人（负责人）授权书
致：广东业信采购招标有限公司
本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人（负责人），现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“阳江市博物馆漠阳楼分馆（岭南书院）安防监控及安全用电升级改造项目”项目采购[采购项目编号为YXCG-20260710]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。
 投标人（盖章）：__________________
 地址：__________________
 法定代表人（负责人）（签字或盖章）：__________________
 职务：__________________
 被授权人（签字或盖章）：__________________
 职务：__________________
 日期： 年 月 日

（注：投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）


授权人身份证正反面复印件










[bookmark: _Toc1593][bookmark: _Toc692]格式八：投标保证金
投标保证金
采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。
  
[bookmark: _Toc27357]





[bookmark: _Toc3835]格式九：提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
  
[bookmark: _Toc20793]





[bookmark: _Toc31264]格式十：资格性审查要求的其他资质证明文件

资格性审查要求的其他资质证明文件
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
  















[bookmark: _Toc7678][bookmark: _Toc32182]格式十一：承诺函
（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）
承诺函
致：阳江市博物馆

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：
如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)
（一）星号条款
1.
2.
3.
.........
（二）三角号条款
1.
2.
3.
.........
（三）非星号、非三角号条款
1.
2.
3.
.........

特此承诺。
 供应商名称（盖章）：__________________
 日期： 年 月 日

[bookmark: _Toc16914]

[bookmark: _Toc1297]格式十二：中小企业声明函
（以下格式文件由供应商根据需要选用）
中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 企业名称（盖章）：__________________
 日期： 年 月 日
1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
 2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。  
中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 企业名称（盖章）：__________________
 日期： 年 月 日
1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。
  







[bookmark: _Toc22748]

[bookmark: _Toc21787]格式十三：监狱企业
（以下格式文件由供应商根据需要选用）
监狱企业
提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
  





[bookmark: _Toc25815]

[bookmark: _Toc7517]格式十四：残疾人福利性单位声明函
（以下格式文件由供应商根据需要选用）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 单位名称（盖章）：__________________
 日期： 年 月 日
注：本函未填写或未勾选视作未做声明。
  





[bookmark: _Toc907]

[bookmark: _Toc7017]格式十五：联合体共同投标协议书
（以下格式文件由供应商根据需要选用）
联合体共同投标协议书
立约方：（甲公司全称）
（乙公司全称）
（……公司全称）
（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：
一、联合体各方关系
（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。
二、联合体内部有关事项约定如下：
1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
 2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。
3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。
4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；
5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。
 三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。
四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。
五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。
六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。
 甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，
 ____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日
注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。
2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。
  


















[bookmark: _Toc1139]

[bookmark: _Toc23806]格式十六：投标人业绩情况表
（以下格式文件由供应商根据需要选用）
投标人业绩情况表
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	签订合同时间
	竣工验收报告时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	

	 3
	
	
	
	
	

	 4
	
	
	
	
	

	 …
	
	
	
	
	


根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。
  
















[bookmark: _Toc15331]

[bookmark: _Toc25731]格式十七：《技术和服务要求响应表》
《技术和服务要求响应表》
	序号
	标的名称
	参数性质
	采购文件规定的技术和服务要求
	投标文件响应的具体内容
	型号
	是否偏离
	证明文件所在位置
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：
 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
 2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
4.“备注”处可填写偏离情况的说明。
  

[bookmark: _Toc13195][bookmark: _Toc10965]格式十八：《商务条件响应表》
《商务条件响应表》
	 序号
	 参数性质
	 采购文件规定的商务条件
	 投标文件响应的具体内容
	 是否偏离
	 证明文件所在位置
	 备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	 ……
	
	
	
	
	
	


说明：
1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
5.“备注”处可填写偏离情况的说明。
[bookmark: _Toc15402][bookmark: _Toc19804]格式十九：履约进度计划表
（以下格式文件由供应商根据需要选用）
履约进度计划表
	序号
	 拟定时间安排
	 计划完成的工作内容
	 实施方建议或要求

	 1
	 拟定___年___月___日
	 签订合同并生效
	

	 2
	 ___月___日—___月___日
	
	

	 3
	 ___月___日—___月___日
	
	

	 4
	 ___月___日—___月___日
	 质保期
	


  



[bookmark: _Toc11641]
[bookmark: _Toc10876]格式二十：各类证明材料
（以下格式文件由供应商根据需要选用）
各类证明材料
1.招标文件要求提供的其他资料。
2.投标人认为需提供的其他资料。
  






[bookmark: _Toc13480]

[bookmark: _Toc19201]格式二十一：采购代理服务费支付承诺书
采购代理服务费支付承诺书
致：广东业信采购招标有限公司
 如果我方在贵采购代理机构组织的阳江市博物馆漠阳楼分馆（岭南书院）安防监控及安全用电升级改造项目招标中获中标（采购项目编号：YXCG-20260710），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。
 我方如违约，愿承担贵单位为维护权益向我方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等）均由违约方承担。
以下联系地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址。因联系地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收或邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。
特此承诺！
投标人法定名称（公章）；_____________________
投标人法定地址：_____________________
投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________
电 话：_____________________
传 真：_____________________
承诺日期：_____________________











[bookmark: _Toc28595][bookmark: _Toc22522]格式二十二：需要采购人提供的附加条件
（以下格式文件由供应商根据需要选用）
需要采购人提供的附加条件
	序号
	投标人需要采购人提供的附加条件

	 1
	

	 2
	

	 3
	


注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。
  


















[bookmark: _Toc29970]

[bookmark: _Toc21706]格式二十三：询问函、质疑函、投诉书格式
（以下格式文件由供应商根据需要选用）
询问函、质疑函、投诉书格式
说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。
询问函
广东业信采购招标有限公司
我单位已登记并准备参与“             ”项目（采购项目编号：          ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。
一、_____________________（事项一）
（1）____________________（问题或条款内容）
（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）
（3）____________________（建议）
二、_____________________（事项二）
...
随附相关证明材料如下：（目录）
询问人（公章）：_____________________
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________
地址/邮编：_____________________
电话/传真：_____________________
 日期： 年 月 日
  









质疑函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：_____________________邮编：_____________________
联系：_____________________联系电话：_____________________
授权代表：_____________________
联系电话：_____________________
地址：_____________________邮编：_____________________
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：_____________________
质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________
采购人名称：_____________________
采购文件获取日期：_____________________
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：_____________________
事实依据：_____________________
法律依据：_____________________
质疑事项2：_____________________
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：__________________________________________
 签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________
 日期： 年 月 日
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
 2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
  








[bookmark: _Toc13201]

[bookmark: _Toc14893]格式二十四：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟
（以下格式文件由供应商根据需要选用）
项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。
  





















[bookmark: _Toc24959]附件
[bookmark: _Toc25797]阳江市政府采购供应商资格信用承诺函
(样本)
我 方 自 愿 参 加    ( 项 目 名 称 )    项 目 ( 项 目 编 号：        )的政府采购活动，并郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件，具体包括:
1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。
特此承诺。
供应商名称(公章):
统一社会信用代码:
法定代表人或授权代表(签名):
日期:   年  月  日
注:供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”

[bookmark: _Toc12336][bookmark: _Hlk534184791]购买标书登记表


	项目名称
	

	项目编号
	
	购买时间
	

	投标人名称
(加盖公章)
	

	地址
	

	电话
	
	传真
	

	联系人
	
	手机
	

	职务
	
	电子邮件
	

	经营范围
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